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表一、建设项目基本情况
	项目名称
	昆明大蚯蚓检测科技有限公司实验室建设项目

	建设单位
	昆明大蚯蚓检测科技有限公司

	法人代表
	李迅
	联系人
	刘奕闲

	通讯地址
	云南省昆明市盘龙区北京路延长线2238号龙泉街道办事处桃园村云南省农业科学院花卉研究所一楼

	联系电话
	18988496298
	传真
	/
	邮政编码
	650106

	建设地点
	云南省昆明市盘龙区北京路延长线2238号龙泉街道办事处桃园村云南省农业科学院花卉研究所

	立项审批部门
	/
	批准文号
	2020-530103-74-03-020289

	建设性质
	新建( 改扩建( 技改(
	行业类别及代码
	检测服务（M7452）

	占地面积

（m2）
	350
	绿化面积

（m2）
	/

	总投资

(万元)
	100
	环保投资(万元)
	14.85
	占环保投资比例（%）
	14.85

	评价经费

(万元)
	2.55
	预期投产日期
	2020年8月

	工程内容及规模：
项目背景

本项目租用云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑的三楼。云南省农业科学院花卉研究所始建于2012年，于2017年3月16日取得昆明市盘龙区环境保护局出具的《关于云南省农业科学院花卉研究所现代园艺科技示范园建设项目环境影响报告表的批复》（盘环评〔2017〕第9号），至今未验收。项目所租用的云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑，2017年所做的环评中明确将该建筑拆除，至今未拆。

二、项目由来
昆明大蚯蚓检测科技有限公司是一家通过标准化的定量分析技术和检测流程，对农业种植生产过程中的土壤、水质、基质和植物营养等问题进行专业检测，为进一步优化生产决策提供专业、客观、精准的数据支撑，进而提升中国农业效率和质量的高科技公司。公司成立于2018年9月，租用昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑的三楼，建筑面积350余平方米。

昆明大蚯蚓检测科技有限公司实验室建设项目已进行了投资备案，备案项目代码为2020-530103-74-03-020289，根据项目“投资备案证”，项目实验室面积350平方米，设有办公区和实验室，实验室设有药品室、分析室、制水间、样品称量室、样品风干室、贮样间、制样室、制剂室等，办公区设有员工办公室、接待室、档案室。实验室主要的业务是为种植业、养殖业、环保机构、科研机构和高等院校等提供土壤营养元素、基质营养元素、植物营养元素和水质分析等第三方检测。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应进行环境影响评价；同时根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环保部令第44号及修正版）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中“三十七、研究和试验发展107专业实验室”中的“其他”，本项目应编制环境影响报告表。受建设单位昆明大蚯蚓科技检测有限公司的委托，丽江智德环境咨询有限公司为本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，评价项目组踏勘了项目场址，考察了项目周围地区的环境状况，收集了相关资料，在此基础上，按照环境保护有关法律及环境影响评价有关技术规范要求，编制了《昆明大蚯蚓检测科技有限公司实验室建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

三、项目概况

项目名称：昆明大蚯蚓检测科技有限公司实验室建设项目

建设单位：昆明大蚯蚓检测科技有限公司

建设性质：新建

建设地点：昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所三楼

项目占地：350m2
项目总投资：项目总投资100万元，环保投资14.85万元，其中环保投资占总投资14.85%。
四、建设规模及内容
主要建设内容：项目租用昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑的三楼作为实验及办公用房，建筑面积350m2，设有办公区和实验室，实验室设有药品室、分析室、制水间、样品称量室、样品风干室、贮样间、制样室、制剂室等，办公区设有员工办公室、接待室、档案室。实验室主要的业务是为种植业、养殖业、环保机构、科研机构和高等院校等提供土壤营养元素、基质营养元素、植物营养元素和水质分析等第三方检测。

项目主要规模及工程组成情况见表1-1。
表1-1  本项目工程组成情况一览表

名称
项目
建设内容
备注

主体工程

实验室
位于云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑的三楼，建筑面积245m2，设置有药品室、分析室1#、分析室2#、分析室3#、废液间、制水间、样品称量室、样品风干室、贮样间、制样室、制剂室1#、制剂室2#，砖混结构
新建
办公区
位于云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑的三楼东南侧，建筑面积70m2，设置有员工办公室、接待室、档案室，供建设单位日常办公使用，砖混结构
辅助工程

卫生间
依托项目区西北侧国家观赏园艺工程技术研究中心卫生间

依托
公用工程
供水

由市政供水管网供给

/

供电

由市政供电电网供给

/

供热

项目不设锅炉进行集中供热，项目供热采用电作为能源

/

排水

严格实施雨污分流体制。①近期项目与周边市政污水管网尚未接通：实验室废水中高浓度清洗废液委托有资质的单位清运处置，其余实验废水及办公废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后委托环卫部门定期清掏。无外排废水。②远期项目与周边市政污水管网接通后：实验室废水中高浓度清洗废液委托有资质的单位清运处置，其余实验废水及办公废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂
/

环保工程

废气
实验室通风系统
设置3套实验室废气收集系统+末端活性炭吸附设备+3根15m高排气筒
新建
废水
化粪池
位于大楼东南侧菜地旁，1个，容积为6m3
依托租用大楼已建成的化粪池
废液收集桶
1个，0.5m3用于收集实验过程中产生的废液，废液间位于分析室3#左侧
新建

酸碱中和池
1座，1m3，用于中和处理试验过程中的酸碱
新建
固废处理
垃圾收集桶
在项目区设置若干个垃圾收集桶
新建
危险废物暂存间
一间，面积约6m2，位于药品室西南侧
新建
噪声
采用低噪声设备、基础安装减震垫
新建

五、项目实验室与办公室区域功能
项目区域功能见表1-2

表1-2  本项目实验室与办公室区域功能情况一览表

名称
建筑面积

（m2）
功能
实验室
制剂室1#
35
主要进行无机实验前处理（消解）及化学试剂配制
制剂室2#
17.5
主要进行无机实验前处理（破碎、研磨、过筛）
分析室1#
17.5
将前处理后的样品进行上机测定，设置pH计
分析室2#
17.5
将前处理后的样品进行上机测定，设置紫外分光光度计、电导率仪
分析室3#
17.5
将前处理后的样品进行上机测定，设置电热恒温水浴锅、控温消煮炉
药品室
17.5
摆放药品柜和相关药品
制水间
17.5
用于实验室纯水的制备
样品称量室
17.5
设置天平，用于称量
样品风干室
17.5
主要用于土壤的风干
贮样间
17.5
设置存样柜和冰箱，用于储存样品
制样室
17.5
主要用于将获取的样品分制成可检测的样品
废液间
30
用于废液桶的存放
其他区域
35
楼梯间、过道等
办公区
员工办公室
17.5
用于员工办公
接待室
17.5
用于接待客户
档案室
17.5
用于文件资料的存放
六、实验室主要检测内容

根据建设单位提供的资料，项目开展的检测项主要针对种植业、养殖业、环保机构、科研机构和高等院校等提供土壤营养元素、基质营养元素、植物营养元素和水质分析检测。

表1-3  项目主要检测项目一览表

类别

检测项目

主要仪器

实验室

土壤、基质理化指标检测
水分含量
电热恒温干燥箱
制样室、称量室
酸碱度（pH）
pH计
制样室、分析室
电导率（EC）
电导率仪
制样室、分析室
有机质
滴定
分析室
水解性氮
氯离子
铵态氮
紫外分光光度计
制样室、分析室
硝态氮
有效磷
有效硫
有效硼
全磷
速效钾
原子吸收分光光度计
制样室、分析室
交换性钙
交换性镁
交换性钠
有效铁
有效锰
有效铜
有效锌
全钾
水质理化指标检测
酸碱度（pH）
pH计
分析室
电导率
电导率仪
分析室
氯化物
滴定
分析室
碳酸根、重碳酸根、氢氧根
硝酸盐氮
紫外分光光度计
制样室、分析室
亚硝酸盐氮
氨氮
总磷
硼
钾
原子吸收分光光度计
制样室、分析室
钠
钙
镁
铁
锰
铜
锌
蛋白质

脂肪

淀粉

植物营养元素检测
全磷
紫外分光光度计
制样室、分析室
全硼
全钙
原子吸收分光光度计
制样室、分析室
全镁
全钾
全铁
全锰
全铜
全锌
七、主要仪器、设备及主要试剂
根据建设单位提供的资料，项目主要设备有pH计、电导率仪、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、电子天平、实验室级纯水器、电热恒温干燥箱、回旋振荡器、智诚恒温培养振荡器、电热恒温水浴锅、电热恒温油浴锅、电砂浴、不锈钢电热板、恒温磁力搅拌器、箱式电阻炉、控温消煮炉、低速离心机、超声波清洗机、手提式压力蒸汽灭菌器、医用冷藏箱、冰箱、半导体电子冰箱、封闭电炉等，主要的试剂有乙醇、浓硫酸、氯化钾、氨水、乙酸铵等，项目主要仪器设备见表1-4，主要试剂使用量见表1-5。

表1-4  项目主要仪器设备一览表

序号

名称

数量（台）

摆放科室

1

pH计
1

分析室

2

电导率仪
1

分析室

3

i3紫外可见分光光度计
1

分析室

4

TAS-990F原子吸收分光光度计
1

分析室

5

FA2004电子天平
1

称样室

6

PTX-FA210S电子天平
1

称样室

7

MP5002电子天平
2

称样室

8

实验室级纯水器
1

制水间
9

电热恒温干燥箱
1

分析室

10

回旋振荡器
1

分析室

11

智诚恒温培养振荡器
1

分析室

12

电热恒温水浴锅
1

分析室

13

电热恒温油浴锅
1

分析室

14

电砂浴
1

分析室

15

不锈钢电热板
1

分析室

16

恒温磁力搅拌器
1

分析室

17

箱式电阻炉
1

分析室

18

控温消煮炉
1

分析室

19

低速离心机
1

分析室

20

超声波清洗机
1

分析室

21

手提式压力蒸汽灭菌器
1

分析室

22

医用冷藏箱
1

制剂室

23

冰箱
1

贮样室

24

半导体电子冰箱
1

制剂室

25

封闭电炉
2

分析室

26

烧杯、量筒、锥形瓶等实验玻璃器皿

/

分析室

表1-5  项目主要试剂及用量情况一览表

序号

实验室

试剂及原料名称

年消耗量

最大储存量

单位
来源
1

样品分析室

氢氧化钠
1000
1000
g

外购
3

无水乙醇
3750
3750
mL
外购
4

无水碳酸钠
500
500
g
外购
6

浓硫酸
20000
10000
mL
外购
8

2,4-二硝基酚
12.5
25
g
外购
9

酒石酸锑钾
250
500
g
外购
10

钼酸铵
500
1000
g
外购
11

抗坏血酸
200
100
g
外购
12

磷酸二氢钾
250
500
g
外购
13

磷标准溶液
100
50
mL
外购
14

氯化钾
10000
5000
g
外购
15

重铬酸钾
20000
10000
g
外购
16

硫酸亚铁
50000
50000
g
外购
17

邻菲罗啉
5
5
g
外购
18

浓盐酸
20000
10000
mL
外购
19

氨水
10000
10000
mL
外购
20

硼酸
500
1000
g
外购
21

二水柠檬酸钠
250
500
g
外购
22

二氯异氰尿酸钠
250
500
g
外购
23

氯化铵
500
500
g
外购
24

苯酚
500
2000
g
外购
25

亚硝基铁氰化钠
12.5
25
g
外购
26

浓磷酸
250
500
mL
外购
27

亚硝酸钠
100
200
g
外购
28

硝酸钠
500
1000
g
外购
29

硫酸铜
250
500
g
外购
30

盐酸N-（1-萘基）-乙二胺溶液
5
10
g
外购
31

乙酸铵
10000
10000
g
外购
32

氯化锶
250
500
g
外购
33

碳酸钙
250
1000
g
外购
34

酸性铬蓝K
2.5
5
g
外购
35

萘酚绿B
12.5
25
g
外购
36

硫酸钾
250
500
g
外购
37

氯化钡
250
1000
g
外购
38

磷酸二氢钙
250
500
g
外购
39

阿拉伯胶
500
500
g
外购
40

过氧化氢
2000
5000
mL
外购
41

氯化钙
500
500
g
外购
42

硫标准贮备液
100
100
mL
外购
43

乙酸
1000
4000
mL
外购
44

硫酸镁
250
500
g
外购
45

甲亚胺-H酸
5
10
g
外购
46

EDTA二钠盐
500
1500
g
外购
47

二乙烯三胺五乙酸
500
500
g
外购
48

三乙醇胺
750
750
mL
外购
49

硫酸锌
250
500
g
外购
50

铁标准溶液
100
50
mL
外购
51

锰标准溶液
100
50
mL
外购
52

铜标准溶液
100
50
mL
外购
53

锌标准溶液
100
50
mL
外购
54

钠标准溶液
100
50
mL
外购
55

钾标准溶液
100
50
mL
外购
56

邻苯二甲酸氢钾
10
5
g
外购
57

磷酸氢二钠
250
500
g
外购
58

磷酸二氢钾
250
500
g
外购
59

硼砂
500
1000
g
外购
60

蔗糖
500
500
g
外购
61

高锰酸钾
250
500
g
外购
62

草酸钠
500
500
g
外购
63

亚硝酸盐氮标准贮备液
100
50
mL
外购
64

硫酸铝钾
500
500
g
外购
65

酚酞
12.5
25
g
外购
66

高氯酸
2000
5000
mL
外购
67

过硫酸钾
500
500
g
外购
68

姜黄素
10
5
g
外购
69

氧化镁
250
500
g
外购
70

碘化钾
250
500
g
外购
71

纳氏试剂
200
100
mL
外购
72

硫代硫酸钠
50
100
g
外购
73

溴百里酚蓝
2.5
5
g
外购
74

可溶性淀粉
250
500
g
外购
75

硫酸银
10
100
g
外购
76

水杨酸
250
500
g
外购
表1-6  项目主要检验样品种类

序号

类别

名称

主要检测项

1

农业种植
土壤、灌溉水、基质、植物营养
土壤、基质、水质理化指标检测、植物营养元素检测
八、平面布置

本项目位于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，根据建设单位提供的平面布置图，项目区西北侧向东北侧依次为药品室、分析室1#、分析室2#、分析室3#、废液间、制水间、样品称量室、样品风干室、贮样间，项目区西南侧为制样室、制剂室1#、制剂室2#，项目区东南侧为办公区，办公区设有员工办公室、接待室、档案室；危废暂存间位于药品室西南侧。项目实验区与办公区分明，业务用房功能区划明确，项目总平面布置图见附图3。

九、劳动定员及工作制度

根据建设单位提供的资料，项目运营期劳动定员9人，均不在项目内食宿，实行法定工作日工作制，年工作约250天，每天工作8小时。
十、项目环保投资

本项目总投资100万元，其中环保投资14.85万元，占总投资的14.85%。主要的环保设备主要有施工期：垃圾收集清运；运营期：实验室废水处理、废气处理、实验废物分类收集处置、生活垃圾收集及清运、减震降噪设施等。项目环保投资明细表见表1-7。

表1-7  环保投资一览表
时段

项目

投资内容

投资金额

（万元）

备注

施工期

施工固废

装修废料、废包装袋等收集清运
1
环评提出

运营期

废气治理

实验室通风系统+净化系统
设置3套实验室废气收集系统+末端活性炭吸附设备+3根15m高排气筒
6

环评提出

废水治理

化粪池
依托租用大楼已建成的化粪池

/

依托现有
委托有资质的单位定期清掏化粪池

1.5

环评提出

废液收集桶
用于收集实验过程中产生的废液
0.05

环评提出

废液委托处理

废液经废液收集桶统一收集后委托云南大地丰源环保有限公司处理
1.5

环评提出

酸碱中和池
用于中和处理实验过程产生的酸碱废液
0.5

环评提出

噪声治理

实验设备、风机

加装减振垫、墙体隔声、设置低噪声风柜、隔声门窗等
1.8

环评提出

固废治理
危险暂存间及危险废物专用容器
危废暂存间1间6m2，危废专用容器10个
0.5
环评提出
危废委托处理
危废经危废暂存间统一收集后委托云南大地丰源环保有限公司处理
1.5
环评提出
生活垃圾
垃圾桶若干个，委托环卫部门定期处置
0.5
环评提出
总计

14.85



	与项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目租用昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑的三楼作为实验及办公用房，高度约12米，根据调查，云南省农业科学院花卉研究所包括中部一栋四层建筑（国家观赏园艺工程技术研究中心）、花卉大棚和东北角一栋三层高的建筑，已建成雨污管网和一座6m3的化粪池，一座18m3的化粪池（近期未接通市政污水管网），绿化面积约11354.76m3，进花卉研究所的道路已硬化，云南省农业科学院花卉研究所于2017年2月委托江西景瑞祥环保科技有限公司编制完成了《云南省农业科学院花卉研究所现代园艺科技示范园建设项目》，并于2017年3月16日取得了昆明市生态环境局盘龙分局关于项目的环评批复文件（盘环评〔2017〕第9号）。

云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑原为云南省农业科学研究院园艺作物研究所，现空置，项目不涉及原有环境问题。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

一、地理位置

昆明为云南省会，西南地区的中心城市之一。位于中国的西南部，云贵高原中部，是国家级历史文化名城。地处北纬24°23′～26°23′、东经102°10′～103°40′。昆明南濒滇池，三面环山，东西最大横距140km，南北最大纵距220km，全市面积21473km2，市区面积330km2（其中主城区290km2，呈贡新区40km2）。作为云南省唯一的特大城市和西部地区第四大城市（仅次于成都、重庆、西安），它是云南省政治、经济、文化、科技、交通中心。

盘龙区位于昆明市主城区东北部，东、南面与官渡区相连，北接嵩明和富民两县，西临五华区。辖区面积345.83平方千米，山区面积约292平方千米。2009年8月，盘龙区对嵩明县阿子营镇和滇源镇行使管理权。两镇辖区总面积为541.1平方千米，下辖32个村委会，217个村民小组。盘龙区情发生新的变化，管理面积从345.8平方千米扩大到886.9平方千米。2011年3月，经省、市政府批准，盘龙区滇源镇、阿子营镇改设街道办事处正式揭牌。至此，盘龙区原有的8个街道、2个乡、2个镇全部设置成街道办事处，12个街道办事处的成立。全区共辖拓东、鼓楼、东华、联盟、金辰、青云、龙泉、茨坝、松华、双龙、滇源和阿子营12个街道办事处，共49个社区、48个村委会。盘龙区是昆明交通发展的核心区域，境内现有西南最大的公交停车场北市区公交停车场，昆明国家一级客运北部客运站站，拥有昆明一级主干道北京路、沣源路等，东北三环、北绕城高速路等穿区而过，昆明轨道交通二号线穿区而过。

本项目位于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，中心地理位置东经 102°46′7.17″，北纬 25°7′14.07″。项目具体地理位置详见附图 1，云南省农业科学院花卉研究所具体入驻企业见表 2-1，项目在云南省农业科学院花卉研究所中的位置见附图5。
表2-1  云南省农业科学院花卉研究所入驻企业情况一览表

序号

名称

与项目厂界距离

方位

属性

一

云南省农业科学院花卉研究所中部一栋四层建筑及一栋花卉大棚
1

国家观赏园艺工程技术研究中心

35m

西南侧

研发实验室及办公室

二、地形地貌

昆明地处云贵高原，地势由东向西倾斜，由高原盆地，丘陵和中低山构成，海拔1886m~2731m。

盘龙区位于昆明市主城区东北部，处于云南高原之滇东喀斯特地质带，在中国三大阶梯地势中，处于第二阶梯面上。属于滇池湖盆地中部，东北部高，向西南倾斜，海拔1886～2731m。区内地貌由高原盆地、丘陵和中低山峦构成，地质构造为第四系沙砾石。地势北、中部高，最高点海拔2588.9米，最低点在得胜桥与盘龙江交汇处，海拔1888米。

本项目建设于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，云南省农业科学院花卉研究所地形单一，地势平坦，呈较规整长方形。
三、气候和气象

昆明属北纬低纬度亚热带-高原山地季风气候类型，由于受印度洋西南暖湿气流的影响，日照长、霜期短、年平均气温15℃。最热在6月，月均气温为19.9℃。最冷在1月，月均气温为8.1℃。年降水量为1035mm，具有典型的温带气候特点，城区温度在0~29℃之间，年温差为全国最小。由于处于季风气候，形成了明显的干湿两季。每年的11月至4月为干季，降雨量仅占全年的12%。5月至10月为雨季，降雨充足，降雨量约占全年的88%，特别是6月至8月为主汛期，降雨量约占全年的60%。昆明年平均风速为2.2m/s，最大风速为40m/s，具有冬春风速大，夏秋风速小；坝区河谷风速小，高山顶部风速大的特点，盛行风为西南风。
本项目位于云南省昆明市盘龙区，属于亚热带低纬度高原季风气候，气候的变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，具有“冬无严寒、夏无酷暑、四季如春”的特点，具干、雨季分明的特征。多年平均降水量为836.57mm，最大年降水量1535.2mm，年最小降水量717.9mm，降水主要集中于每年6~9月，约占全年降水量的809%；干季季（每年10月~次年5月）降水稀少，约占全年降水量的209%。多年平均气温为14.5℃，最冷月为每年1月，平均气温9.3℃，最热月为每年7月，平均气温20.2℃极端最高气温30.4℃（1985年5月24日）。多年平均水面蒸发量为937mm，多年平均陆面蒸发量为792.5mm。

四、水文、水系

本项目位于昆明市盘龙区区，项目区域属于金沙江水系滇池流域，区域内水系较发育，呈网格状分布，水流量受季节影响较大。滇池为区域最大的天然湖泊。距本项目最近的河流为北侧约7m的东干渠。项目区水系见附图2。

东干渠系人工开挖的渠道，全长为29.71lkm，平均比降为0.70%，总汇流面积12.3km2。东干渠原设计为一条灌溉渠道，主要功能为引松花坝高涵出水，沿途灌溉5000亩农田；同时东干渠兼有向东白沙河水库补水的作用，补水流量1.0m2/s。早季时多无水。雨季时，位于东干渠汇水范围内的水量进入渠道，此时东干渠起到临时排洪作用。东干渠原设计的功能是承担昆明主城区东面灌溉和补充东白沙河水库蓄水不足的供水任务，但随着城市扩大和人口增加，松华坝水库蓄水量只能供昆明城区生活用水，无余水灌溉和调入东白沙河水库，沟渠逐渐丧失原有功能而多年未运行，目前只承担排洪、污的功能，基本丧失了灌溉功能。
滇池为一天然断陷湖泊。滇池湖面南北长约40km，东西平均宽约7km，最大宽度12.5km，湖岸长约130km。湖体北部由东西长约3.5km、宽30m堤坝将湖体分为两部分，分别称为草海和外海。当水位为1886.5m（黄海高程）时，最大水深10m，平均水深4.3m。滇池多年平均径流量9.76亿m2，海口为滇池的出水口，多年平均出流量约4.03亿m2。滇池外海水体功能为Ⅲ类水体。

五、植被与生物多样性

盘龙区地带性植被为半湿润常绿阔叶林，但由于人为干扰较严重，目前主要为云南松、华山松、滇油杉等次生常绿针叶林植被，在交通不便的局部有残留的小块的栎树林，另有人工种植的圣诞、柳杉、杨树、核桃树等。从植被的地带性划分，项目区所在地植被属亚热带常绿阔叶林区域的高原亚热带北部常绿阔叶林带，其原生顶级植被为亚热带半湿润常绿阔叶林亚型。但由于历史原因和人为因素，地带性植被常绿阔叶林已破坏殆尽，现存植被属于次生林。植被以人工林和天然次生林为主，主要乔木树种有云南松、华山松、杉木、蓝桉、直干桉、黑荆、桤木、栎类等，主要灌木有小铁子、千年健、南烛、小叶荀子、碎米花杜鹃、棠梨、火把果、矮杨梅等，草本以禾本科、菊科为主。

受开发建设和人为活动影响，项目用地范围内已基本不存在原生植被，现状植被主要为少量的灌木，植被较为单一，生态环境自我调节能力低。调查范围内未涉及国家保护的珍稀野生动、植物。

6、土壤

盘龙区内土壤主要以紫色土、为红壤、棕壤、紫色土、冲积土、沼泽土和水稻土5个土类，10个亚类，23个土属，41土种。土壤类型不多，基本处于红壤带，红壤是滇源街道境内最广的土类，砂岩、砂页岩、灰岩风化形成的红壤和红壤性水稻为主，冲积土占有少量比例。红壤在区内分布广泛，包括城市建成区； 水稻土主要分布在区内盆地地区和主要粮经作物区、河滩阶地等；紫色土在区内分布零散，主要分布在松华街道的双玉村，庄科村。山体上部为灰岩砂岩形成的红壤，多数地块由自然林地覆盖；下部和缓丘地区为冲积母质发育而成的红壤， 坡耕地主要分布在这种地类上，土壤养分含量低，农作物产量不高。水稻土和冲积土主要分布在低凹地段，土壤养分含量较高。

7、项目区域排水

（1）排水方案

结合项目情况，拟定排水方案：

①近期项目与周边市政污水管网尚未接通：实验室废水中高浓度清洗废液委托有资质的单位清运处置，其余实验废水及办公废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后委托环卫部门定期清掏。无外排废水。

②远期项目与周边市政污水管网接通后：实验室废水中高浓度清洗废液委托有资质的单位清运处置，其余实验废水及办公废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。

（2）昆明市第五水质净化厂概况

根据查阅资料，昆明市第五水质净化厂位于北市区金色大道盘龙江东岸，主要负责收集处理松花坝水库以南、火车北站以北、长虫山以西、穿金路和白龙路以东48.5平方公里范围内的污水，项目所在片区属于昆明市第五水质净化厂服务区，项目周边污水管网现状图见附图6。

昆明市第五水质净化厂一期工程于2002年10月建成投入运行，二期工程于2009年10月29日投入运行。日处理规模18.5万吨，占地10.8公顷，服务人口达到35万人。昆明市第五水质净化厂采用改良的A2/O工艺，出水水质标准达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）A等级标准。


表三、环境质量状况


超

	
	总磷

	mg/L

	≤0.2(湖、库0.05)

	0.318

	超标

	0.305

	超标

	0.332

	超标


	高锰酸盐指数

	mg/L

	≤6

	7.85

	超标

	6.98

	超标

	8.32

	超标


	铜

	mg/L

	≤1.0

	0.001L

	达标

	0.001L

	达标

	0.001L

	达标


	锌

	mg/L

	≤1.0

	0.05L

	达标
	0.05L

	达标
	0.05L

	达标

	铅

	mg/L

	≤0.05

	0.001L

	达标

	0.001L

	达标

	0.001L

	达标


	镉

	mg/L

	≤0.005

	0.0001L

	达标

	0.0001L

	达标

	0.0001L

	达标


	砷

	mg/L

	≤0.05

	0.0003L

	达标

	0.0003L

	达标

	0.0003L

	达标


	硒

	mg/L

	≤0.01

	0.0004L

	达标

	0.0004L

	达标

	0.0004L

	达标


	汞

	mg/L

	≤0.0001

	0.00004L

	达标

	0.00004L

	达标

	0.00004L

	达标


	石油类

	mg/L

	≤0.05

	0.01L

	达标

	0.01L

	达标

	0.01L

	达标


	硫化物

	mg/L

	≤0.2

	0.005L

	达标

	0.005L

	达标

	0.005L

	达标



≤

	.2

	0.004L

	达标

	0.004L

	达标

	0.004L

	达标


	挥发酚

	mg/L

	≤0.005

	0.0003L

	达标

	0.0003L

	达标

	0.0003L

	达标


	阴离子表面活性剂

	mg/L

	≤0.2

	0.19

	达标

	0.18

	达标

	0.22

	超标


	六价铬

	mg/L

	≤0.05

	0.006

	达标

	0.005

	达标

	0.007

	达标


	溶解氧

	mg/L

	≥5

	5.3

	达标

	5.7

	达标

	4.9

	超标


	粪大肠菌群

	个/L

	≤10000

	7900

	达标

	4900

	达标

	24000

	超标



	根据监测结果，3个监测点位的五日生化需氧量、氟化物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷和高锰酸盐指数等7个监测因子的监测结果均达不到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，且水库库尾监测点处的阴离子表面活性剂、溶解氧和粪大肠菌群等监测因子的监测结果出现超标。

综上，东白沙河水库水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准。

三、声环境质量状况

项目位于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，按照《昆明市声环境功能区划》，项目所在区域声环境功能区划为2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。
根据昆明市生态环境局发布的《2018年度昆明市生态环境状况公报》：主城区2类区（混合区）年平均等效声级昼间值为54.3分贝，夜间值为47.8分贝。昆明市城市区域环境噪声共布设228个网格点位，主城区区域环境噪声年平均等效声级值为54.4分贝，噪声总体水平较去年上升1.2分贝。声环境质量达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。

根据现场踏勘，项目周边无工矿企业，项目所在区域噪声源主要为北京路及龙溪路过往车辆交通噪声。为了解项目区域声环境质量状况，昆明大蚯蚓检测科技有限公司委托云南智德检测技术有限公司于2020年2月26日-2月27日进行了声环境质量现状监测，监测结果如下：

表3-3  项目区区域噪声现状监测结果  单位：dB（A）

监测

时间

监测点位

监测结果

标准

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

2月26日

项目区东侧厂界

44
39
60

50

达标

达标

项目区南侧厂界
44
39
60

50

达标
达标
项目区西侧厂界
47
40

60
50
达标
达标
项目区北侧厂界
46
40
60
50
达标
达标
2月27日
项目区东侧厂界
45
39
60

50

达标
达标
项目区南侧厂界
45
39
60
50
达标
达标
项目区西侧厂界
48
41

60
50
达标
达标
项目区北侧厂界
46
40
60
50
达标
达标
根据监测结果，项目区东侧、南侧、西侧、北侧厂界处能够达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，声环境质量现状良好。

四、生态环境现状

本项目租用昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼作为实验及办公用房，所在区域为城市建成区，随着城市建设的发展及人类生产、生活的影响，目前项目所在区域内已无天然植被分布，评价区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标。评价区内未发现国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也未发现特有种类存在。评价区域地表主要为人工建设的建筑物及水泥道路，区域地表植被主要为人工种植的绿化树种、景观树种及绿化草皮，植物种类不多，地表植被覆盖率较低，生物多样性差。

土壤环境现状

项目区分布土壤类型以红壤为主。土壤养分含量低，农作物产量不高。

	主要环境保护目标：
本项目位于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，根据现场踏勘，项目区200m范围内无声环境敏感目标，项目区域内无自然保护区、风景名胜区、历史文物古迹等敏感保护目标。项目主要环境保护目标见下表。
表3-4  项目主要环境保护目标一览表

保护目标

目标名称

坐标
厂区边界

人数（人）

功能区标准

X
Y
相对方位

直线距离

大气环境
云南省农业科学院
102.764268

25.122537

西北

433

560~780
GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准
天宇澜山-A区
102.760663

25.123877

西北

751

3701~5321
山水润城
102.757337

25.126481

西北

1283

3201~4559
山水新城
102.761006

25.129414

西北
1191

2895~4231
澜庭小区

102.765775

25.130971

西北
1131

3988~5612
上坝社区

102.770190

25.131570

北

1122

350
华润·中央公园

102.772293

25.126947
东北

661

2130~4201
回龙村

102.772635

25.133297

东北

1369

460
颐惠园

102.773623

25.114901

东南

624

3645~5324
源清社区

102.769418

25.110569

东南

990

543
戊爱小区

102.766821

25.114863

南

648

235

云南省司法学校

102.765684

25.112123

南

829

1304
小窑村

102.759418

25.111210

西南

1301

184
瓦窑村

102.759159

25.116352

西南

799

205
龙头村

102.756693

25.115115

西南

1324

465
水 环 境

东干渠
/
/
北
7m
/
GB3838─2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准



表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	一、环境空气质量

项目位于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，所处区域属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值详见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准

序号

污染物项目

平均时间

浓度限值

1

二氧化硫（SO2）

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

2

二氧化氮（NO2）

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3

颗粒物（PM10）

年平均

70
24小时平均

150
4

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

5
一氧化碳（CO）

年平均

4
24小时平均

10
6
臭氧（O3）

日最大8小时平均
160
1小时平均
200
项目总挥发性有机物（TVOC）、硫酸、氯化氢、氨执行《环境影响评价技术导则   大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，总挥发性有机物（TVOC）浓度限值，即8小时平均浓度600ug/m3；硫酸1小时平均300ug/m3，日平均100ug/m3；氯化氢1小时平均50ug/m3，日平均15ug/m3；氨1小时平均200ug/m3。
二、地表水环境质量

本项目最近的地表水体为东干渠，位于项目区北侧，直线距离约7米，东干渠是从松华坝水库大坝左岸最高处引水的灌溉渠道，由松华坝水库向南流，最终汇入滇池外海，由于东干渠没有地表水水环境功能区划，则东干渠参照滇池外海执行地表水水环境功能区划中的相关规定，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》（云环发【2014】34号），滇池外海（外海全湖），属于饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，水质类别为Ⅲ类，水质标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见表4-2。

表4-2  地表水环境质量标准     （mg/L，pH值除外）
项目

PH

COD

BOD5
TP
NH3-N

硫化物
LAS
粪大肠菌群（个/L）

III类标准

6～9

≤20

≤4

≤0.2

≤0.2
≤0.2
≤0.2

10000
三、声环境质量

项目所在地属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。具体标准限值见表4-3所示。
表4-3  声环境质量标准       [单位：dB（A）]

         时段

声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60

50
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准
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物

排
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污
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物
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标

准
	一、水污染物排放标准

1、施工期

本项目施工期间不设施工营地，施工人员不在项目区内食宿，施工期废水主要是施工人员清洁废水及工具清洁废水，项目施工期废水经收集沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。

2、运营期

严格实施雨污分流体制。①近期项目与周边市政污水管网尚未接通：实验室废水中高浓度清洗废液委托有资质的单位清运处置，其余实验废水及办公废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后委托环卫部门定期清掏。无外排废水。②远期项目与周边市政污水管网接通后：实验室废水中高浓度清洗废液委托有资质的单位清运处置，其余实验废水及办公废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。

表4-4  污水排入城镇下水道水质控制项目限值

序号

控制项名称

单位

A级

1

pH

无量纲

6.5-9.5

2

水温

℃

40

3

色度

倍

64

4

悬浮物

mg/L

400

5

五日生化需氧量（BOD5）

mg/L

350

6

化学需氧量（COD）

mg/L

500

7

氨氮（以N计）

mg/L

45

8

总磷（以P计）

mg/L

8

9

阴离子表面活性剂（LAS）

mg/L

20

二、废气污染物排放标准

1、施工期
本项目施工期间无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体标准限值见表4-5。
表4-5  大气污染物综合排放标准

项目

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0mg/m3
2、运营期

项目运营期废气主要为实验室有机废气、酸性气体、氨气和颗粒物，有机废气主要成分为挥发性有机物，挥发性有机废气经活性炭吸附过滤后在楼顶排放，排气筒高度为15米，为有组织排放；实验室酸性气体，主要成分为硫酸雾、氯化氢，经活性炭吸附过滤后在楼顶排放，排气筒高度为15米，为有组织排放；实验室氨气经活性炭吸附过滤后在楼顶排放，排气筒高度为15米，为有组织排放。

项目排放的挥发性有机废气以非甲烷总烃计，项目有组织有机废气、酸性气体、颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二新污染源大气污染物排放限值，根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。根据现场踏勘，项目周围200m半径范围的部分建筑高于15米，因此项目排放的废气排放速率标准值应严格50%执行；项目有组织氨气排放执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表2）恶臭污染物标准排放值。
项目无组织有机废气、酸性气体、颗粒物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值及项目厂界无组织挥发性有机物GB37822——2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》；项目无组织氨气执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表1）二级标准。
表4-6  《大气污染物综合排放标准》表二新污染源大气污染物排放限值
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率
无组织排放监控浓度限值
排气筒高度（m）
二级（kg/h）
监控点
浓度（mg/m3）
非甲烷总烃
120
15
5
周界外浓度最高点
4.0
硫酸雾

45

15

0.75

1.2

氯化氢

100

15

0.13

0.20

颗粒物
/
/
/
1.0
注：因项目排气筒高度不能满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》规定的排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求，因此排放速率标准值严格50%执行。
表4-7  恶臭污染物排放标准

污染物
最高允许排放速率
恶臭污染物厂界标准限值
排气筒高度（m）
二级（kg/h）
浓度（mg/m3）
氨气
15
4.9
1.5
表4-8  厂区内VOCs无组织排放限值  单位：mg/m3
污染项目

排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
NMHC
10
监控点处1小时平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

三、噪声排放标准

1、施工期

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值限值见表4-8。
表4-8   建筑施工场界环境噪声排放限值
时段

类别

昼间

夜间

噪声限值[Leq：dB（A）]

70

55

2、运营期

本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12378-2008）2类标准，具体标准值见表4-9。
表4-9   工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

名称
类别
昼间

夜间

声环境
2类
60

50

四、固体废物

本项目生活垃圾等一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》）（GB18599-2001）及其修改单（公告2013第36号）相关规定。
根据《国家危险废物名录》（2016年），本项目实验室产生的实验废液、废试剂瓶、破碎的玻璃器皿、过期的实验室试剂、废弃活性炭等属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行处置。

	总

量

控

制

指标
	1、废气

项目有组织VOCS（非甲烷总烃）排放量为0.22275kg/a，无组织VOCS（非甲烷总烃）排放量为0.0825kg/a。
2、废水

近期项目与周边市政污水管网尚未接通：实验室废水中高浓度清洗废液委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，其余实验废水及办公废水经花卉研究所东北角大楼配套建设化粪池处理后委托环卫部门定期清掏，不外排。
远期项目与周边市政污水管网接通后：项目污水排放总量指标纳入昆明市第五水质净化厂削减量。项目废水排放量为237t/a；CODcr0.071t/a；氨氮0.009t/a；总磷0.002t/a。

3、固体废弃物

项目固体废弃物处置率为100%。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述

一、施工期

（1）工艺流程及产排污分析

本项目为新建项目，租用昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼作为实验及办公用房，施工期仅对已建成的房屋进行设备安装及简单装修。施工期环境影响主要为设备安装及简单装修，产生的污染物主要为装修废气、粉尘、施工废水、施工噪声及建筑垃圾等。
项目施工阶段程序及其产污节点示意图见图5-1。
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图5-1  建设项目施工期工艺流程及产排污节点图
1）装修工程：主要是对墙面进行刷漆翻新。

2）设备安装调试：主要是购置所需设备、配套台柜及其相关实验设备并进行安装，台柜及其相关实验设备均为成套产品，只需按照说明进行组装、调试、培训。
项目施工期主要产生的污染物为少量废气、粉尘、施工废水、施工噪声及建筑垃圾。

（2）施工组织
1、施工期限：施工期3个月，2020年6月月初开工，2020年8月月底竣工。目前处于项目前期工作阶段。

2、施工定员：施工期间施工人员9人/天，不设施工营地，人员食宿问题自行解决。
二、运营期
（1）工艺简述
实验室主要的业务是为种植业、养殖业、环保机构、科研机构和高等院校等提供土壤营养元素、基质营养元素、植物营养元素和水质分析等第三方检测。
本项目检测工作流程及产污环节见图5-2。
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图5-2  检测工艺流程及产污节点图
主要工艺流程简述：
1）接受委托：建设单位接受客户委托；
2）拟定方案：建设单位相关负责人根据客户要求拟定方案；
3）在受到受检单位委托后，安排专业实验室人员到受检单位进行样品取样，在样品或其包装上使用不易擦掉的签字笔进行标记编号，使之不被混淆，并在取得样品后，交到贮样间，贮样间工作人员进一步确认样品编号，为样品受检做好相关准备工作。受检单位也可自行取样送到实验室，贮样间工作人员对样品进行编号，为样品受检做好相关准备工作。
4）制样：在制样室操作，按照实验要求对固体样品进行研磨、风干，该步骤不使用化学药剂，不产生废气、废水等污染物，液体及气体样品可直接进入下一个实验步骤，该部分产生多余样品；
5）称样：在样品称量室操作，用天平量取被测样品；
6）前处理：

①研磨：主要是在制剂室2#操作，将土壤样品进行研磨，该步骤产生少量粉尘，为无组织排放；
②消解：主要在制剂室1#左侧通风橱内操作，在进行样品中的无机元素的测定时，需要对样品进行消解处理。消解处理的作用是破坏有机物、溶解颗粒物，并将各种价态的待测元素氧化成单一高价态或转换成易于分解的无机化合物，该步骤产生酸性气体和氨气，经通风橱集气罩收集后经一套活性炭吸附装置进行处理后经2#排气筒排放；
③定容：在分析室2#通风橱操作，使用容量瓶配制准确浓度溶液；该步骤产生挥发性有机废气，经通风橱集气罩收集后经一套活性炭吸附装置进行处理后经1#排气筒排放；
7）上机检测：主要在分析室2#通风橱操作，将经过前处理后的样品进行上机检测，得到数据，常规检测主要在分析室1操作，将前处理后的样品进行检测，得到数据；

8）计算：在测定所对应的实验室操作，对检测得到的数据进行计算；
9）编制报告：将实验结果编制成为检测报告；
10）数据审核：技术负责人对报告中的数据进行审核；
11）出具报告：出具报告给客户。
此外配制有机溶剂等在制剂室1#右侧通风橱内进行，此过程在产生挥发性有机废气，经通风橱集气罩收集后经一套活性炭吸附装置进行处理后经3#排气筒排放；
（2）实验器皿清洗流程

本项目检测项不涉及重金属，实验过程沾染化学实验溶液的器皿需要清洗，一般清洗五次，实验器皿初次清洗产生的高浓度废水统一收集后作为危险废物定期委托有资质单位处理，第 2-5 次清洗过程产生的清洗废水中污染物浓度较低，同生活污水经租用大楼（花卉研究所）配套已建的位于大楼东南侧菜地旁化粪池（容积为 6m3）预处理。实验器皿清洗流程示意图见图 5-3。
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图 5-3 项目运营期实验器皿清洗废水、实验室废液统处置流程示意图
主要污染工序及污染源强核算
一、施工期污染物核算

（一）废水

（1）施工生活废水

项目施工期不设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，卫生间依托使用创新大厦现有已建成的卫生间。根据建设单位提供的资料，现场最多有9人施工，施工期约3个月，施工人员生活废水主要为洗手等清洁废水，用水量按10L/人·天计，废水量按用水量的80%计，则施工期施工人员生活用水量为8.1m3，废水量为6.48m3，废水经收集沉淀后用于场地洒水降尘。
（2）施工废水

项目施工期主要是对租用区域进行简单装修，配套台柜及其相关实验设备进行安装等，施工废水主要为少量的工具清洗废水，主要污染物为SS，废水经收集沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。
（二）废气

施工期主要是对租用区域进行简单装修，配套台柜及其相关实验设备进行安装、调试，过程中会所产生少量的粉尘、装修异味，主要集中在室内，属无组织排放。

（三）噪声

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，噪声一般为间歇性噪声。主要对租用区域进行简单装修，配套台柜及其相关实验设备进行安装调试，使用的机械设备主要为电焊、电钻、切割机，其噪声源强在80~90dB(A)左右。参照同类型项目施工噪声源强值，项目装修期间各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。

表5-1  机械设备噪声声级

设备名称

噪声源强dB（A）

电焊

80

电钻

90

切割机

90

（四）固体废物

项目施工期固体废弃物主要为安装废料和生活垃圾。

（1）安装废料主要为设备安装过程产生的边角废料、废弃包装袋及安装废材料。安装垃圾产生量约为1t，建设单位应将安装垃圾进行简单分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。

（2）施工期施工人员不在现场食宿，生活垃圾的产生量较少，约为0.2kg/d•人，则施工期施工人员生活垃圾产生量为0.162t。施工期生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运处置。
二、运营期污染物核算
本项目为检测服务机构，项目运营期产生的污染物主要为样品分析室产生的有机废气，酸性废气；实验室清洗废水和办公区清洁废水；实验室小型仪器产生的噪声；员工办公生活产生的生活垃圾、化粪池污泥、实验室实验废物、实验室废液等。
（一）废水

项目建成后，产生的废水主要为实验室清洗废水、办公区清洁废水和员工办公生活废水。

项目用排水量

（1）实验室清洗废水

1）实验器皿清洗废水

根据建设单位提供的资料，实验室用器皿多为一次性实验器皿，需要洗涤的器皿主要为试管、烧杯、锥形瓶等玻璃器皿，洗涤数量较少，预计实验室用水量为0.7m3/d，175m3/a，废水产生量按用水量的90%计，则实验室废水产生量为0.63m3/d，157.5m3/a。项目实验器皿初次清洗产生的高浓度清洗废水量产生量约0.13m3/d，32.5m3/a，项目在废液间设置一个废液收集桶，高浓度洗涤废水集中收集至废液收集桶，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排；针对实验器皿第2-5次清洗产生的低浓度洗涤废水，项目在制剂室1#设置一个酸碱中和池，低浓度洗涤废水经中和处理后再排入化粪池，低浓度洗涤废水产生量约0.5m3/d，125m3/a。
云南精测检测技术有限公司位于云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园内二号平台A1幢4楼454号，为一家检测技术服务机构，主要经营范围为质量检测技术服务；环境检测、测试技术服务；质量检测信息咨询。实验室所用试剂主要为丙酮、95%酒精、乙腈、98%硫酸、盐酸、硝酸等，实验室废水采取酸碱中和工艺，根据《云南精测检测技术有限公司实验室2018年年检报告》，实验室废水水质为：pH：7.41，CODcr：220mg/L，BOD582mg/L，氨氮：12.3mg/L，总磷：0.306mg/L，动植物油：0.231mg/L，悬浮物：54mg/L，总余氯：0.40mg/L，阴离子表面活性剂：0.388mg/L。

本项目实验室的检测项主要针对种植业、养殖业、环保机构、科研机构和高等院校等提供土壤营养元素、基质营养元素、植物营养元素和水质分析检测，所用试剂与云南精测检测技术有限公司主要试剂相似，主要为氢氧化钠、无水乙醇、乙酸铵、浓硫酸、浓盐酸等。项目实验器皿采用分类清洗的方法，针对高浓度器皿，单独清洗，并在制剂室设置一个废液收集桶，洗涤废水集中收集至废液收集桶，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排；针对实验室低浓度器皿清洗废水，项目在制剂室设置一个酸碱中和池，洗涤废水经中和处理后再排入化粪池。
废水水质可类比性分析：

①从行业类型分析：云南精测检测技术有限公司及本项目同为检测服务行业，行业相近。

②从所用试剂分析：云南精测检测技术有限公司实验室及本项目所使用的试剂相近，均多为常见的有机试剂、无机酸类等。

③从废水处理设施分析：云南精测检测技术有限公司实验室洗涤废水采用酸碱中和的方法，本项目实验器皿采用分类清洗的方法，针对高浓度清洗废水，在洗涤间设置一个废液收集桶，洗涤废水集中收集至废液收集桶，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排；针对实验室低浓度器皿清洗废水，在洗涤间设置一个酸碱中和池，洗涤废水经中和处理后再排入化粪池，因此，废水处理措施相同。

综上，项目实验室低浓度器皿清洗废水水质类比云南精测检测技术有限公司实验室废水水质，则实验室低浓度洗涤废水经中和处理后，出水水质为：pH：7.41，CODcr：220mg/L，BOD582mg/L，氨氮：12.3mg/L，总磷：0.306mg/L，动植物油：0.231mg/L，悬浮物：54mg/L，总余氯：0.40mg/L，阴离子表面活性剂：0.388mg/L。
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图5-4  实验室低浓度洗涤废水处理流程
2）实验操作台及地面清洗废水
实验室清洁主要为实验操作台及地面清洗，本项目实验室面积245m2，清洁用水按2.0L/m2▪d 计算，则用水量为0.49m3/d，122.5m3/a；废水产生量约为用水量的80%计，则实验操作台及地面清洗废水产生量为0.392m3/d，98m3/a，主要污染物为 COD、BOD5、SS等，各类污染物浓度约SS400mg/L，COD300mg/L，BOD200mg/L。

（2）办公区清洁废水

项目办公区面积为70m2，地面清洁使用拖把进行擦拭，不进行冲洗，用水量以1.0L/m2▪d计算，则地面清洁用水量为0.07m3/d，17.5m3/a；废水产生量按用水量的80%计，则办公区清洁废水产生量为0.056m3/d，14m3/a，主要污染物为 COD、BOD5、SS等，各类污染物浓度约SS400mg/L，COD300mg/L，BOD200mg/L。

（3）员工办公生活废水
根据建设单位提供的资料，项目运营期劳动定员9人，实行单班制，年运行时间为250天，员工不在项目内食宿，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019）商贸机构办公写字楼，用水定额为40L/人·天，则项目员工办公生活用水量为0.36m3/d，90m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则项目员工办公生活废水量为0.288 m3/d，72m3/a。项目依托项目区西北侧国家观赏园艺工程技术研究中心卫生间，员工办公生活废水为一般生活废水，经国家观赏园艺工程技术研究中心化粪池处理后近期委托环卫部门定期清掏，远期排入龙溪路市政污水管网，进入昆明市第五水质净化厂处理。
项目运营期严格实施雨污分流体制。①近期项目与周边市政污水管网尚未接通：实验室废水中高浓度清洗废液委托有资质的单位清运处置，其余实验废水及办公废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后委托环卫部门定期清掏。无外排废水。②远期项目与周边市政污水管网接通后：实验室废水中高浓度清洗废液委托有资质的单位清运处置，其余实验废水及办公废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，外排至龙溪路市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。
表5-2   项目用排水量一览表

项目

用水量

废水量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

实验室
高浓度器皿清洗
0.14

35

0.13

32.5

低浓度器皿清洗

0.56

140

0.5

125

实验室清洗
0.49
122.5

0.392
98

办公区清洁

0.07

17.5

0.056

14

合计
1.26
315

1.078
269.5
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图5-5  项目运营期水平衡图（与周边市政管网接通前）  m3/a
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图5-6  项目运营期水平衡图（与周边市政管网接通后）  m3/a
2、废水水质情况

本项目用水量1.26m3/d，315m3/a，废水产生量为1.078m3/d，269.5m3/a，其中高浓度清洗废水产生量为0.13m3/d，32.5m3/a，收集至废液收集桶，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排；低浓度清洗废水经酸碱中和池处理后排入化粪池处理；实验室清洗废水和办公区清洁废水直接排入化粪池处理，项目废水在周边市政污水管网接通前委托环卫部门定期清掏处置。

实验室清洗废水主要含酸碱、有机物，主要用CODcr、pH表征，实验室清洁废水和办公区清洁废水中SS较高，类比同类型项目，综合废水各类污染物浓度为：pH6.5~9.5、COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、氨氮40mg/L，总磷8mg/L。
项目废水水质及污染物产生情况见下表。
表5-3  废水水质情况一览表

/
污染因子

排放浓度(mg/L）

产生量（t/a）

排放量（t/a）

与周边市政污水管网接通前
废水量

/

237
0

pH
6.5-9.5
6.5-9.5
COD

300

0.071
BOD5
200

0.047
SS

300

0.071
NH3-N

40
0.009
总磷

8

0.002
与周边市政污水管网接通后
废水量
/
237
237
pH
6.5-9.5
6.5-9.5
6.5-9.5
COD
300
0.071
0.071
BOD5
200
0.047
0.047
SS
300
0.071
0.071
NH3-N
40
0.009
0.009
总磷
8
0.002
0.002
由上表5-3可知，本项目废水产生量为1.078m3/d，269.5m3/a，COD产生量为0.071t/a，BOD5产生量为0.049t/a，SS产生量为0.071t/a，NH3-N产生量为0.009t/a，总磷产生量为0.002t/a。项目高浓度器皿洗涤废水经收集至废液收集桶，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排；低浓度器皿清洗废水经酸碱中和池处理后排入化粪池处理；实验室清洗废水和办公区清洁废水直接排入化粪池处理。近期项目与周边市政污水管网尚未接通：项目产生废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后委托环卫部门定期清掏。项目废水不外排。远期项目与周边市政污水管网接通后：项目产生废水经花卉研究所配套建设化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，外排至龙溪路市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。
（二）废气

项目废气主要来源于实验试剂配制、样品处理及样品分析三个环节，废气主要分为有机废气、无机废气、氨气。本项目使用的化学试剂主要为乙醇、乙酸铵、乙酸、盐酸、硫酸、氨水等，实验区废气主要为使用有机试剂产生的挥发性有机废气（VOCS），使用无机试剂产生的酸性气体（硫酸雾、氯化氢），使用氨水产生的氨气。在实验条件下，化学试剂大部分作为废液收集后委托有资质单位处置，且实验所用器皿的敞口面积较小，化学试剂的挥发量很小。因此主要核算挥发性有机废气（VOCS）、硫酸雾、HCl、氨气，挥发性有机物以非甲烷总烃计。

理化检验主要在分析室1#和分析室3#进行，主要进行电导率、pH、吸光度的测定以及对样品进行恒温、振荡等操作，土壤样品研磨在制剂室2#进行，几乎无化学试剂的使用，因此项目废气主要产生点为分析室2#、制剂室1#。

无机实验前处理（消解、定容）主要在制剂室1#左侧通风橱内进行，此过程主要产生的废气为酸性气体（硫酸雾、氯化氢），使用氨水过程中产生的废气为氨气，设置 1 套通风橱，1 套活性炭装置吸附后，通过 1 根 15m 的排气筒（2#）至楼顶排放。

部分实验试剂配制主要在制剂室1#右侧通风橱内进行，此过程主要产生的废气为挥发性有机废气（VOCS），设置 1 套通风橱，1 套活性炭装置吸附后，通过 1 根 15m 的排气筒（3#）至楼顶排放。
无机实验上机检测主要在分析室2#进行，此过程主要产生的废气为挥发性有机废气（VOCS），设置 1 套通风橱，1 套活性炭装置吸附后，通过 1 根 15m 的排气筒（1#）至楼顶排放。

项目运营期废气主要为有机废气（VOCS）、酸性气体（硫酸雾、氯化氢）、氨气和颗粒物。项目运营期废气产排情况如下：
1、有机废气（VOCS）

项目建成后，由于使用乙醇、乙酸铵、乙酸等有机试剂，会产生少量的挥发性气体。

①制剂室1#

根据建设单位提供的资料，项目制剂室1#有机试剂使用量约11.5kg/a，0.046kg/d。实验所用器皿的敞口面积较小，化学试剂的挥发量一般在1％~5％之间，现取试剂用量的5％作为本项目分析过程中有机试剂的挥发量，则本项目制剂室1#挥发性有机气体产生量为0.0023kg/d，0.575kg/a。项目实验在通风橱内进行，通风橱废气收集率可以达到90%以上，其余的在实验室内无组织排放，则制剂室1#室内部挥发性有机气体排放量为0.00023kg/d，0.0575kg/a。通风橱废气经收集进入排风管道，经活性炭过滤装置吸附过滤后于本楼楼顶3#排气筒排放，排气筒高度为15米，内径为0.6m，风机风量为660m3/h。根据查阅相关资料，活性炭吸附装置综合处理效果可达70%以上，本环评按70%计，则项目制剂室1#挥发性有机废气排放浓度为0.11761mg/m3，排放速率为0.000077625kg/h，排放量为0.15525kg/a。
②分析室2#
根据建设单位提供的资料，项目分析室2#有机试剂使用量约5kg/a，0.02kg/d。实验所用器皿的敞口面积较小，化学试剂的挥发量一般在1％~5％之间，现取试剂用量的5％作为本项目分析过程中有机试剂的挥发量，则本项目分析室2#挥发性有机气体产生量为0.00068kg/d，0.25kg/a。项目实验在通风橱内进行，通风橱废气收集率可以达到90%以上，其余的在实验室内无组织排放，则分析室2#内部挥发性有机气体排放量为0.000068kg/d，0.025kg/a。通风橱废气经收集进入排风管道，经活性炭过滤装置吸附过滤后于本楼楼顶1#排气筒排放，排气筒高度为15米，内径为0.6m，风机风量为660m3/h。根据查阅相关资料，活性炭吸附装置综合处理效果可达70%以上，本环评按70%计，则项目挥发性有机废气排放浓度为0.05114mg/m3，排放速率为0.00003375kg/h，排放量为0.0675kg/a。
综上，项目挥发性有机废气有组织排放量为0.000891kg/d，0.22275kg/a；无组织排放量为0.00033kg/d，0.0825kg/a。
2、酸性气体

项目建成后，由于使用硫酸、盐酸等酸性、碱性试剂，会产生少量的酸性气体，主要成分为硫酸雾及氯化氢。根据建设单位提供的资料，项目制剂室1#硫酸用量为0.08kg/d，20kg/a；盐酸用量为0.08kg/d，20kg/a；酸性气体总挥发量按使用量的1%计，则本项目酸性气体挥发量约为硫酸雾 0.0008kg/d，0.2kg/a，氯化氢 0.0008kg/d，0.2kg/a。项目实验在通风橱内进行，通风橱废气收集率可以达到90%以上，其余的在实验室内无组织排放，则制剂室1#内部硫酸雾排放量为0.00008kg/d，0.02kg/a，氯化氢排放量为0.00008kg/d，0.02kg/a。通风橱废气经收集进入排风管道，经活性炭过滤装置吸附过滤后于本楼顶楼2#排气筒排放，排气筒高度为15米，风机风量为660m3/h。根据查阅相关资料，活性炭吸附装置综合处理效果可达70%以上，本环评按70%计，则项目制剂室1#硫酸雾排放浓度为0.04091mg/m3，排放速率为0.000027kg/h，排放量为0.054kg/a；氯化氢排放浓度为0.04091mg/m3，排放速率为0.000027kg/h，排放量为0.054kg/a。

综上，项目硫酸雾有组织排放量为0.000216kg/d，0.054kg/a，氯化氢有组织排放量为0.000216kg/d，0.054kg/a；硫酸雾无组织排放量为0.00008kg/d，0.02kg/a，氯化氢无组织排放量为0.00008kg/d，0.02kg/a。
3、氨气

项目建成后，由于使用氨水，会产生少量的氨气。根据建设单位提供的资料，项目制剂室1#氨水使用量约0.04kg/d，10kg/a。实验所用器皿的敞口面积较小，化学试剂的挥发量一般在1％~5％之间，现取试剂用量的1％作为本项目分析过程中氨气的挥发量，则本项目氨气产生量为0.0004kg/d，0.1kg/a。项目实验在通风橱内进行，通风橱废气收集率可以达到90%以上，其余的在实验室内无组织排放，则制剂室1#室内部氨气排放量为0.00004kg/d，0.01kg/a。通风橱废气经收集进入排风管道，经活性炭过滤装置吸附过滤后于本楼楼顶2#排气筒排放，排气筒高度为15米，内径为0.6m，风机总风量为660m3/h。根据查阅相关资料，活性炭吸附装置综合处理效果可达70%以上，本环评按70%计，则项目氨气排放浓度为0.02045mg/m3，排放速率为0.0000135kg/h，排放量为0.027kg/a。
综上，项目氨气有组织排放量为0.000108kg/d，0.027kg/a；无组织排放量为0.00004kg/d，0.01kg/a。

4、颗粒物
项目制剂室2#在土壤样品研磨过程会有少量粉尘产生，由于检测样品量较少，操作时间较短，产生的粉尘通过自然风通风扩散，属于无组织排放。
项目废气排放情况如下表：
表5-4  项目废气产排情况一览表
产生位置
产污环节
污染物名称
收集处理装置
排气筒
有组织排放量（kg/a）
排放速率（kg/h）
有组织排放浓度（mg/m3）
无组织排放量（kg/a）
制剂室1#左侧通风橱
无机前处理
硫酸雾
1个集气罩，一套活性炭吸附装置，风机风量660m3/h

2#
0.054
0.000027
0.04091

0.02
氯化氢
0.054
0.000027
0.04091

0.02
氨气
0.027
0.0000135

0.02045

0.01
制剂室1#右侧通风橱
无机前处理
VOCS
1个集气罩，一套活性炭吸附装置，风机风量660m3/h

3#
0.15525

0.000077625

0.11761

0.0575

分析室2#通风橱
上机检测
VOCS
1个集气罩，一套活性炭吸附装置，风机风量660m3/h

1#
0.0675
0.00003375

0.05114

0.025
制剂室2#
土壤样品研磨
颗粒物
通风扩散
/
/
/
少量
少量

实验室一共设三根排气筒，分析室2设一根：1#，制剂室1#设两根：2#、3#，各排气筒废气废气排放情况如下表：

表5-5  项目各排气筒废气排放一览表
排气筒

污染物名称

产生量（kg/a）

排放量（kg/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

1#

VOCS
0.225
0.0675
0.05114
0.00003375
2#
硫酸雾
0.18
0.054
0.04091
0.000027
氯化氢
0.18
0.054
0.04091
0.000027
氨气
0.09
0.027
0.02045
0.0000135
3#
VOCS
0.5175
0.15525
0.11761

0.000077625

（三）噪声

本项目使用的主要设备为实验室小型仪器，噪声较小，且均布置在室内。因此，项目主要噪声源为实验室通风系统，噪声源强较小，约60~75dB(A)。噪声值如下所示：

表5-6  项目设备噪声源强     单位：dB（A）

序号

设备

噪声级dB（A）

1

实验室通风系统

75

2

检测设备

60

（四）固体废物

项目不设食堂、宿舍等生活设施，员工均不在项目区食宿，营运期产生的固体废物主要为办公垃圾、化粪池污泥及实验废物等。

1、固废种类及产生量

S1：实验过程中使用化学试剂产生的报废的化学品、化学品废弃容器等，产生量约0.09t/a。
S2：实验室废液，项目在检验过程中产生废液1.6t/a。
S3：废气处理过程中产生的废活性炭（半年更换1次），产生量约0.32t/a。

S4：办公生活垃圾，本项目劳动定员 9 人，办公生活垃圾产生量按0.5kg/人•d 计，则项目运营期办公生活垃圾产生量为4.5kg/d，1.125t/a。
S5：化粪池产生的污泥，经查阅相关资料，化粪池产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.1kg（含水率98%），化粪池污水处理量约为1.078m3/d，则化粪池污泥产生量约为0.0001078t/a。
S6：制样室多余样品，由于实验用样品量较少，会存在取样或送样量过多的情况，会产生一定的多余样品，主要为土壤、植物根、茎、水样，产生量约0.5t/a。

2、性质判定

S1、S2、S3属于危险固废，根据《国家危险废物名录》（2016版），危废编号为HW49其他废物（研发、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物；含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质；未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品。不同类型的危险废物需分类别储存，不可混合储存。

S4-S6属于一般固废。

3、处置方式

S1、S2、S3收集于危废暂存间储存，委托云南大地丰源环保有限公司处置，S4-S6统一收集后委托环卫部门清运处理。
本项目固废排放情况见表5-7。

表5-7   项目固废排放情况表

序号

名称

产生量（t/a）
处理措施

类别

1

实验废液
1.6
收集于危废暂存间储存，委托云南大地丰源环保有限公司处置
危险固废

2

报废的化学品、化学品废弃容器
0.09
3

废活性炭

0.32

小计

2.01t/a

4

办公生活垃圾

1.125
集中收集后委托环卫部门清运处理
一般固废

5
制样室多余样品
0.5
6
化粪池污泥
0.0001078
定期委托环卫部门清掏处置
小计

1.6251078t/a

本项目危险废物汇总见表5-8，危险废物贮存场所（设施）基本情况见表5-9。

表5-8   危险废物汇总表
危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

危险特性

污染防治措施

实验废液
HW49

900-047-49

1.6
实验

液态

各种试剂

毒性

委托有资质的单位处置

报废的化学品、化学品废弃容器
HW49

900-999-49、900-041-49

0.09
实验

固态、液态

各种试剂

毒性

废活性炭

HW49

900-041-49

0.32

废气处理

固态

活性炭、酸性废气

毒性

表5-9   项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存周期

危废暂存间

实验废液
HW49

900-047-49

药品室西南侧
6m2
分别用专用桶密封贮存

30天
报废的化学品、化学品废弃容器

HW49

900-999-49、900-041-49

废活性炭

HW49

900-041-49




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓

度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	施

工

期
	废气
	设备安装
	粉尘
	少量
	少量

	
	
	装修
	装修废气
	少量
	少量

	
	废水
	生活废水
	COD、BOD5、氨氮、SS
	6.48m3
	经收集沉淀后用于场地洒水降尘

	
	
	施工废水
	SS
	少量
	

	
	噪声
	施工活动
	噪声
	70~90dB(A)
	场界噪声达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	固废
	设备安装
	安装废料
	1t
	能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.162t
	集中收集后委托环卫部门定期清运

	运

营

期
	废气
	有组织
	制剂室1#左侧通风橱
	硫酸雾
	0.00072kg/d，0.18kg/a
	0.054kg/a，0.04091mg/m3

	
	
	
	
	氯化氢
	0.00072kg/d，0.18kg/a
	0.054kg/a，0.04091mg/m3

	
	
	
	
	氨气
	0.00036kg/d，0.09kg/a
	0.027kg/d，0.02045mg/m3

	
	
	
	制剂室1#右侧通风橱
	VOCS
	0.00207kg/d，0.5175kg/a
	0.15525kg/a，0.11761mg/m3

	
	
	
	分析室2#
	VOCS
	0.0009kg/d，0.225kg/a
	0.0675kg/a，0.05114mg/m3

	
	
	无组织
	制剂室1#左侧通风橱
	硫酸雾
	0.00008kg/d，0.02kg/a
	0.00008kg/d，0.02kg/a

	
	
	
	
	氯化氢
	0.00008kg/d，0.02kg/a
	0.00008kg/d，0.02kg/a

	
	
	
	
	氨气
	0.00004kg/d，0.01kg/a
	0.00004kg/d，0.01kg/a

	
	
	
	制剂室1#右侧通风橱
	VOCS
	0.00023kg/d，0.0575kg/a
	0.00023kg/d，0.0575kg/a

	
	
	
	分析室2#
	VOCS
	0.000068kg/d，0.025kg/a
	0.000068kg/d，0.025kg/a

	
	
	
	制剂室2#
	颗粒物
	少量
	少量

	
	废水
	高浓度器皿
	洗涤废水
	0.13m3/d，32.5m3/a
	集中收集后委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排

	
	
	实验室废水和

办公区废水
	与周边市政污水管网接通前
	废水量
	237m3/a
	项目产生废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后委托环卫部门定期清掏。项目废水不外排

	
	
	
	
	CODcr
	300 mg/L，0.071t/a
	

	
	
	
	
	BOD5
	200 mg/L，0.047t/a
	

	
	
	
	
	SS
	300 mg/L，0.071t/a
	

	
	
	
	
	氨氮
	40mg/L，0.009t/a
	

	
	
	
	
	总磷
	8mg/L，0.002/a
	

	
	
	
	与周边市政污水管网接通后
	废水量
	237m3/a
	项目产生废水经花卉研究所配套建设化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂

	
	
	
	
	CODcr
	300 mg/L，0.071t/a
	

	
	
	
	
	BOD5
	200 mg/L，0.047t/a
	

	
	
	
	
	SS
	300 mg/L，0.071t/a
	

	
	
	
	
	氨氮
	40mg/L，0.009t/a
	

	
	
	
	
	总磷
	8mg/L，0.002/a
	

	
	噪声
	实验室
	风机、实验设备噪声
	60~75dB(A)
	厂界噪声达到GB12378-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	
	固废
	一般固废
	办公生活垃圾
	1.125t/a
	集中收集后委托环卫部门清运处置

	
	
	
	化粪池污泥
	0.0001078t/a
	委托环卫部门定期清运处置

	
	
	
	制样室多余样品
	0.5t/a
	集中收集后委托环卫部门清运处置

	
	
	危险废物
	实验废液
	1.6t/a
	委托云南大地丰源环保有限公司清运处置

	
	
	
	报废的化学品、化学品废弃容器
	0.09t/a
	

	
	
	
	废活性炭
	0.32t/a
	

	其他
	                                 无

	生态影响因素分析（不够时可附另页）

本项目租用昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼作为实验及办公用房，不征用土地，根据现场调查，由于受开发建设和人为活动影响，项目区内已基本不存在原生植被，生态多样性较差。目前项目所在区域内及附近已无天然植被分布，评价区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特殊保护的生态敏感目标。评价区内未发现国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也未发现特有种类存在，因此对生态环境无明显影响。




表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

施工期主要的环境污染源为机械噪声、施工扬尘、施工废水及生活废水、安装废料及生活垃圾等。

（一）施工期水环境影响分析

1、施工生活废水

根据工程分析，项目施工期不设施工营地，施工人员不在施工现场食宿，项目施工人员清洁废水主要为洗手等清洁废水，施工期废水量为6.48m3，经集中收集沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。
2、施工废水

根据工程分析，项目施工期主要是对租用区域进行墙体刷白，配套台柜及其相关实验设备进行安装等，施工废水主要为少量的工具清洗废水，主要污染物为SS，经集中收集沉淀后用于场地洒水降尘，不外排。
（二）施工期大气环境影响分析
根据工程分析，施工期主要是对租用区域进行简单装修，配套台柜及其相关实验设备安装、调试，过程中会所产生少量的粉尘、装修异味，主要集中在室内，属无组织排放。由于项目施工期工程量较小，工期不长，废气产生量很小，粉尘及异味主要集中在室内，通过开窗等方式加强通风、洒水降尘、使用环保型空气清新剂吸收等措施后，对周围大气环境影响较小，且项目施工期较短，随着施工期的结束，影响也随之消失。

为减小施工期废气对环境的影响，本环评提出以下措施：

1、装修材料必须采用符合国家相关绿色环保标准的产品；

2、合理安排喷涂作业量，在一定程度上可缓解涂料异味；、

3、在设备安装期间，应加强室内的通风换气，涂料完成后应每天进行通风换气。

（三）施工期噪声环境影响分析
1、噪声源强及预测模式

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，施工期噪声一般为间歇性噪声，施工结束后，其噪声影响也将随之消失，

根据工程分析，项目施工期施工机械有：电焊、电钻、切割机等，其噪声级在80～90dB(A)之间。本项目施工期主要为实验室室内区域施工，夜间不施工。根据环境保护部环境工程评估中心编制的《环境影响评价技术方法（2018版）》中“一般材料隔声效果可以达到15～40dB”，本项目经过墙体阻隔后，选取噪声值减低20dB(A)，在考虑墙体隔声，距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式预测项目所产生的噪声值，预测模式如下：

 L A(r)= L A(r0)－20lg(r/r0)-△L

式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，考虑墙体阻隔因素衰减，因此△L =20 dB(A)）。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表7-1。

表7-1  各种噪声源在不同距离处的噪声衰减值  dB(A)）
[image: image20.jpg]


距离

项目
噪声随距离衰减贡献值
源强
隔声衰减值
1m
5m
10m
20m
50m
电焊

80

20

60

46.02

40

33.98

26.02
电钻

90

20

70

56.02

50

43.98

36.02

切割机

90

20

70

56.02
50
43.98
36.02
根据噪声叠加公式：

Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Lｉ）

式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A）

Leq——噪声源叠加后的值

贡献值叠加结果见表7-2。

表7-2  贡献值预测结果一览表  dB(A)）

距离(m)

1

2

5

10

20

50

Leq(dB(A))

73.22

67.22

59.24

53.22

47.20

39.24

2、评价标准

施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

评价范围内声环境保护目标按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准进行保护，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。
3、场界噪声预测

根据表7-2预测结果，在考虑距离衰减和墙体阻隔的情况下，施工噪声在约2m处能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。因项目施工量小，施工周期短，施工期间产生的噪声随着施工结束而消失。

根据现场踏勘情况，项目区周围200米范围内无声环境保护目标，且经与建设单位核实，项目施工期主要是对租用区域进行简单装修，配套台柜及其相关实验设备进行安装等，工程较为简单，夜间不进行施工。施工期噪声属于间歇性污染源，将随着施工期结束而消失。

为确保项目施工期厂界噪声达标排放，保护项目周边单位的合法权益，本评价提出以下噪声控制措施，要求在施工期间严格遵循：

（1）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类设备，并选用噪音低、振动小的设备；

（2）施工方应对物件装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷；

（3）施工单位应合理安排好施工时间，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工；

（4）材料采用定尺定料，减少现场切割；

（5）施工过程中，合理布局施工设备，施工过程中尽量分散布置施工设备，避免设备噪声叠加影响周边单位；

（6）施工方应在施工期间关闭门窗施工；

（7）加强对施工场地的噪声管理，施工单位文明施工；
（8）在施工期间张贴公告，并向周围公众做好沟通协调工作。

综上所述，由于项目夜间不施工，在采取本评价提出的噪声防治措施后，能有效减小施工期噪声对周边环境的影响，项目施工量较小，施工期较短，影响是短暂的，随着项目施工期的结束，影响也将消失。项目施工噪声对周边环境的影响不大。

（四）施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废弃物主要为安装废料和生活垃圾。

根据工程分析，项目安装废料主要为设备安装过程产生的边角废料、废弃包装袋及安装废材料，产生量约为1t，建设单位将装修垃圾进行简单分类后，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置，并按《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）等文件相关规定进行处理；施工期施工人员不在现场食宿，生活垃圾的产生量较少，施工期施工人员生活垃圾产生量为0.162t，生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运处置。
综上所述，施工期固体废弃物产生量较少，处置率达到100%，对环境的影响小。
二、运营期环境影响分析

（一）运营期水环境影响分析

本项目废水主要为实验室清洗废水、办公区清洁废水。其中，高浓度器皿清洗废水集中收集后委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，低浓度器皿清洗废水经酸碱中和池处理后排入化粪池处理；实验室清洗废水和办公区清洁废水直接排入化粪池处理。近期项目与周边市政污水管网尚未接通：项目产生废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后委托环卫部门定期清掏。项目废水不外排。远期项目与周边市政污水管网接通后：项目产生废水经花卉研究所配套建设化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。
1、废水产生情况、预处理方案
（1）废水产生情况
本项目运营期废水主要为实验室清洗废水、办公区清洁废水和员工办公生活废水，根据工程分析，项目建成后总用水量为1.26m3/d，315m3/a，总的废水产生量为0.948m3/d，237m3/a，废水中主要污染物为pH、COD 、BOD5 、SS 、NH3-N 、总磷，废水中污染物浓度不高，可生化性较好。其中，项目依托项目区西北侧国家观赏园艺工程技术研究中心卫生间。
（2）预处理方案

项目拟采用分类清洗的方法，针对制剂室高浓度器皿，单独清洗，在制剂室设一个废水收集桶，洗涤废水集中收集至废水收集桶，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排；其余低浓度洗涤废水经中和池（0.5m3）中和处理后与实验室清洁废水、办公区清洁废水一起进入经化粪池处理，并委托环卫部门定期清掏处置。
2、预处理方案可行性分析

（1）中和池

项目洗涤废水pH值不稳定，因此需要对洗涤废水进行预处理，根据建设单位提供的资料，项目在制剂室建设有一个有效容积约0.5m3的中和池，用来调节洗涤废水pH值，实验室检测项目均不涉及重金属，洗涤废水经酸碱中和池调节至pH6.5-9.5后，再排入化粪池进行处理，满足环保要求。

（2）项目依托租用大楼化粪池的可行性可靠性分析
本项目废水主要为实验室低浓度洗涤废水、实验室清洁废水及办公区清洁废水。根据工程分析，项目实验室洗涤废水经预处理后污染因子与一般生活废水相差不大；项目实验室清洁废水与一般生活废水相差不大；员工办公生活废水为一般生活废水。根据建设单位提供的资料，云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑设有一个容积约6m3的化粪池，用于处理废水，目前，云南省农业科学院花卉研究所一楼、二楼为空置办公室，仅本项目入驻，项目排入化粪池废水量为0.948m3/d，因此，项目依托租用大楼现有化粪池有能力接收项目综合废水，项目化粪池依托租用大楼化粪池是可行的。

3、项目依托国家观赏园艺工程技术研究中心卫生间的可行性可靠性分析

员工办公生活废水为一般生活废水，根据调查，国家观赏园艺工程技术研究中心配套建设的化粪池容积为18m3，国家观赏园艺工程技术研究中心现废水产生量为14.26m3/d，本项目员工办公生活废水产生量为0.288 m3/d，因此，国家观赏园艺工程技术研究中心化粪池完全有能力接收本项目员工办公生活废水，项目依托国家观赏园艺工程技术研究中心卫生间是可行的。
4、近期项目与周边市政污水管网尚未接通：项目废水不外排可行性可靠性分析

本项目废水主要为实验室低浓度洗涤废水、实验室清洁废水、办公区清洁废水和员工办公生活废水。项目近期与周边市政污水管网接通前，低浓度实验器皿清洗废水经酸碱中和池处理后与实验室清洁废水、办公区清洁废水、员工办公生活废水直接排入化粪池处理，定期委托环卫部门清掏处置，不外排。

5、远期项目与周边市政污水管网接通后：项目废水进入昆明市第五水质净化厂可行、可靠性分析

项目远期与周边市政污水管网接通后，低浓度实验器皿清洗废水经酸碱中和池处理后与实验室清洁废水、办公区清洁废水直接排入化粪池处理，处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。
（1）昆明市第五水质净化厂概况

根据查阅资料，昆明市第五水质净化厂位于北市区金色大道盘龙江东岸，主要负责收集处理松花坝水库以南、火车北站以北、长虫山以西、穿金路和白龙路以东48.5平方公里范围内的污水，项目所在片区属于昆明市第五水质净化厂服务区，昆明市第五水质净化厂一期工程于2002年10月建成投入运行，二期工程于2009年10月29日投入运行。日处理规模18.5万吨，占地10.8公顷，服务人口达到35万人。昆明市第五水质净化厂采用改良的A2/O工艺，出水水质标准达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（表1）A等级标准。

（2）项目废水排入水质净化厂可行性、可靠性分析

本项目产生的废水主要是实验室清洗废水和办公区清洁废水，废水中主要污染物为pH、COD 、BOD5 、SS 、NH3-N 、总磷，污染浓度与生活污水相似，经中和池、化粪池处理后的水质能达到昆明市第五水质净化厂对进水水质要求；本项目污水排放量最大0.984m3/d，仅占昆明市第五水质净化厂处理能力的0.0005%，故本项目的污水排入昆明市第五水质净化厂，从水质和水量分析都不会对昆明市第五水质净化厂造成不利影响。由此可见，本项目污水进入昆明市第五水质净化厂处理是可行的。项目周边污水管网现状图见附图6。
6、废水排放责任
项目依托云南省农业科学院花卉研究所已建成雨污管网和化粪池，由云南省农业科学院花卉研究所统一管理，负责云南省农业科学院花卉研究所内入驻企业排水。
综上，项目废水不直接排入地表水体，对地表水环境影响较小。

（二）运营期大气环境影响分析
项目运营期废气主要为有机废气（VOCS）、酸性气体（硫酸雾、氯化氢）、氨气和颗粒物。

1、有组织废气排放
根据工程分析，项目有组织废气排放情况如下：

表7-3  项目有组织废气排放一览表
排气筒

污染物名称

产生量（kg/a）

排放量（kg/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

1#

VOCS
0.225
0.0675
0.05114
0.00003375
2#
硫酸雾
0.18
0.054
0.04091
0.000027
氯化氢
0.18
0.054
0.04091
0.000027
氨气
0.09
0.027
0.02045
0.0000135
3#
VOCS
0.5175
0.15525
0.11761

0.000077625

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

A.Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
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——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

B.评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表7-4  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

C.污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。
表7-5  污染物评价标准

污染物名称

平均时段

标准值(μg/m3)

标准来源

TVOC
8小时
600

（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值
硫酸

1小时

300

（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

氯化氢

1小时

50

（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

氨气
1小时
200
（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值

D.污染源参数

本项目有组织排放废气污染源排放参数见下表：
表7-6  主要废气污染源参数一览表(点源)

污染源

名称

排气筒底部中心坐标(o)

排气筒底部海拔高度(m)

排气筒参数

污染物名称

排放速率（kg/h）
经度

纬度

高度

(m)

内径

(m)

温度

(℃)

流速

(m/s)

1#
102.768648
25.120541
1939

15.0

0.6
25.0

2.122

VOCS
0.00003375
2#
102.768633

25.120511

1939

15.0
0.6
25.0
2.122

硫酸雾

0.000027
氯化氢

0.000027
氨气
0.0000135
3#
102.768593

25.120556

1939

15.0
0.6
25.0
2.122

VOCS
0.000077625
上表1#排气筒和3#排气筒所排放的污染物一致，且排气筒之间的距离小于其高度之和，根据《大气污染综合排放标准》（GB1629-1996）中附录A中要求，应该等效为一个排气筒。

根据等效排气筒污染物排放速率，计算：

Q=Q1+Q2
式中：Q—等效排气筒污染物排放速率；

      Q1、Q2—排气筒1和排气筒2的污染物排放速率；

本项目1#排气筒和3#排气筒等效为一根排气筒，等效排气筒有组织废气排放情况如下表所示：

表7-7  等效排气筒有组织废气排放一览表
污染物名称

产生量（kg/a）

排放量（kg/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

VOCS
0.7425

0.22275

0.16875
0.000111375
2#排气筒有组织废气排放情况如下表所示：

表7-8  2#排气筒有组织废气排放一览表
污染物名称

产生量（kg/a）

排放量（kg/a）

排放浓度（mg/m3）

排放速率

（kg/h）

硫酸雾
0.18
0.054
0.04091
0.000027
氯化氢
0.18
0.054
0.04091
0.000027
氨气
0.09
0.027
0.02045

0.0000135

E.项目参数

估算模式所用参数见下表。
表7-9  估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市

人口数(城市人口数)

810000
最高环境温度

30.4°C

最低环境温度

9.3°C

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/m

/

海岸线方向/o
/

F. 评级工作等级确定

本项目有组织废气排放的预测结果如下：
表7-10  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax(μg/m3)

Pmax(%)

D10%(m)

点源

（1#、3#）
TVOC

（非甲烷总烃）
1200

0.0260
0.00
/

点源

（2#）

硫酸
300
0.0063

0.00

/
氯化氢
50
0.0063

0.01

/
氨气

200

0.0001

0.00

/

G.本项目有组织排放废气预测结果
表7-11  本项目有组织排放废气最大Pmax和D10%预测结果表

下方向距离(m)

点源（1#、3#）
点源（2#）
非甲烷总烃浓度（ug/m3）

非甲烷总烃占标率（%）

硫酸浓度（ug/m3）
硫酸占标率（%）
氯化氢浓度（ug/m3）
氯化氢占标率（%）
氨气浓度（ug/m3）
氨气占标率（%）
1

0.0000

0.00

0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
25

0.0077
0.00

0.0019
0.00
0.0019
0.00
0.0001
0.00
50
0.0127
0.00

0.0031
0.00
0.0031
0.01
0.0001
0.00
75
0.0250
0.00

0.0061
0.00
0.0061
0.01
0.0001
0.00
92

0.0260
0.00

0.0063
0.00
0.0063
0.01
0.0001
0.00
100

0.0258
0.00
0.0063
0.00
0.0063
0.01
0.0001
0.00
200

0.0195
0.00
0.0047
0.00
0.0047
0.01
0.0001
0.00
300

0.0133
0.00
0.0032
0.00
0.0032
0.01
0.0001
0.00
400

0.0097
0.00
0.0024
0.00
0.0024
0.00

0.0001
0.00
500

0.0074
0.00
0.0018
0.00
0.0018
0.00
0.0001
0.00
600

0.0059
0.00
0.0014
0.00
0.0014
0.00
0.0001
0.00
700

0.0049
0.00
0.0012
0.00
0.0012
0.00

0.0001
0.00
800

0.0041
0.00
0.001
0.00
0.001
0.00

0.0001
0.00
900

0.0035
0.00
0.0009
0.00
0.0009
0.00
0.0001
0.00
1000

0.0031
0.00
0.0007
0.00
0.0007
0.00

0.0001
0.00
1100

0.0027
0.00
0.0007
0.00
0.0007
0.00
0.0001
0.00
1200

0.0024
0.00
0.0006
0.00
0.0006
0.00

0.0001
0.00
1300

0.0022
0.00
0.0005
0.00
0.0005
0.00

0.0000
0.00
1400

0.002
0.00
0.0005
0.00
0.0005
0.00
0.0000
0.00
1500

0.0018
0.00
0.0004
0.00
0.0004
0.00
0.0000
0.00
1600

0.0016
0.00
0.0004
0.00
0.0004
0.00

0.0000
0.00
1700

0.0015
0.00
0.0004
0.00
0.0004
0.00

0.0000
0.00
1800

0.0014
0.00
0.0003
0.00
0.0003
0.00
0.0000
0.00
1900

0.0013
0.00
0.0003
0.00
0.0003
0.00
0.0000
0.00
2000

0.0012
0.00
0.0003
0.00
0.0003
0.00

0.0000
0.00
2100

0.0011
0.00
0.0003
0.00
0.0003
0.00

0.0000
0.00
2200

0.0011
0.00
0.0003
0.00
0.0003
0.00
0.0000
0.00
2300

0.001
0.00
0.0002
0.00
0.0002
0.00
0.0000
0.00
2400

0.0009
0.00
0.0002
0.00
0.0002
0.00

0.0000
0.00
2500

0.0009
0.00

0.0002
0.00
0.0002
0.00

0.0000
0.00
下风向最大浓度

0.0260
0.00
0.0063
0.00
0.0063
0.01
0.0001
0.00
下风向最大浓度出现距离

92
92
92
92
评价等级

三级

三级
三级
三级

从以上预测结果可知，项目建成后，最大落地浓度出现在排气筒下风向92米处，VOCS（非甲烷总烃）最大落地浓度为0.026μg/m3，占标率为0.00%；硫酸最大落地浓度为0.0063μg/m3，占标率为0.00%；氯化氢最大落地浓度为0.0063μg/m3，占标率为0.01%，氨气最大落地浓度为0.0001μg/m3，占标率为0.00%。项目排放的VOCS（非甲烷总烃）、硫酸和氯化氢均能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二新污染源大气污染物排放限值；项目排放的氨气能够达到GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表2）恶臭污染物标准排放值，能够做到达标排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。项目有组织排放的废气对周围大气环境的贡献值很小，贡献值占标率小。因此，项目有组织排放的废气不会导致区域环境空气质量明显下降，对区域环境空气质量影响较小。

无组织废气排放

项目产生的无组织有机废气、酸性废气、氨气和颗粒物产生量较小，在实验室内无组织排放，经大气扩散后对周围环境影响较小。
综上，项目有组织废气排放和无组织废气排放均能够做到达标排放，对周边大气环境保护目标影响较小，不会改变区域大气环境质量现状。
此外，建设单位须加强实验室通风换气，保证实验室内空气通畅，防止对周边环境空气造成不利影响。

（三）运营期噪声环境影响分析

本项目噪声源主要为实验室仪器以及实验室排风系统的风机噪声，噪声源强较小，约60~75dB(A)。

针对验室仪器设备，采取选用低噪声设备，安装时设置基础减震；针对实验室通风系统的风机，项目风机安装于实验室楼顶，设置有减震基座。项目噪声可降低至60dB(A)以下。

综上，项目在采取选择低噪声设备，采取相应的减振、消声措施，经墙体隔声后，再通过距离衰减，噪声辐射至场界外可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求，可以做到达标排放，对外界声环境影响较小。项目各厂界与声环境敏感点之间均有构筑物阻挡，厂界噪声经构筑物阻挡和距离衰减后，不会改变周边声环境敏感点声环境质量现状，对其影响较小。

（四）运营期固体废物影响分析

项目营运期产生的固体废物主要为办公垃圾、化粪池污泥及实验废物等。

1、一般固体废物

（1）办公生活垃圾

根据工程分析，项目运营期办公生活垃圾产生量为4.5kg/d，1.125t/a，办公生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运处理。

（2）化粪池污泥

根据工程分析，化粪池污泥产生量约为0.0001078t/a。定期委托环卫部门清掏处置。

（3）制样室多余样品
制样室多余样品产生量约0.5t/a，此部分固体废物属于一般固体废物，经集中收集后委托环卫部门定期清运。
2、危险废物
根据《国家危险废物名录》，本项目在检验过程中产生废液，危废编号为HW49-900-047-49 的研发、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物，产生量为1.6t/a；实验过程中使用化学试剂产生的报废的化学品、化学品废弃容器等，危废编号为HW900-999-49的未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品与HW900-041-49的含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，产生量为0.09t/a；废气处理过程中产生的废活性炭，危废编号为HW900-041-49的含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，产生量为0.32t/a，项目设置有一个6m2的危险废物暂存间，项目产生危废经分类收集后先暂存于危废暂存间，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置（协议见附件）。

环评要求，项目危险废物的暂存要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《固体废物处理处置技术规范》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中相关规定，其具体要求如下：

（1）含化学物质的废液应根据其化学特性选择合适方法用收集桶或者用密闭容器存放，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。

（2）危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。

（3）贮存间的基础应防渗，防渗层为至少 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的渗透系数不大于 10-10cm/s 的其它人工材料。 

（4）不相容的危险废物不应堆放在一起，应分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料应与危险废物相容。

（5）应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器应完好无损并粘贴标签；盛装危险废物的容器材质和衬里应与危险废物不相互反应。

（6）无法装入常用容器的危险废物宜用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间。

（7）盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。

（8）危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。

（9）不应将危险废物混入非危险废物中贮存。

（10）根据《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令）规定：危险废物每转移一次，应当填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

采用上述方法后，项目运营期固体废物对环境影响较小。

表7-12  危险废物贮存场所（设施）基本情况表
贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存周期

危废暂存间

实验废液
HW49

900-047-49

药品室西南侧
6m2
分别用专用桶密封贮存

30天
报废的化学品、化学品废弃容器

HW49

900-999-49、900-041-49

废活性炭

HW49

900-041-49

（五）地下水环境影响分析
根据《环境评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），该项目类别为 V 社会事业与服务业 163 项专业实验室，地下水环境评价项目类别为 IV 类，不需开展地下水环境影响评价。
（六）土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A.1，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展土壤环境影响分析与评价。
三、环境风险评价分析

1、评价目的

环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下影响程度的基础上，以事故发生概率与事故后果的乘积来表征项目事故的风险度。评价的目的旨在通过风险度的分析，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患(事故源)提出事故防范措施和事故后应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。

本次评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的精神，根据环境风险评价与安全评价的主要区别为环境风险评价的关注点是事故对厂界外环境的影响，因此，本风险评价重点在于预测和防范事故所造成的厂界外人群的伤害、环境质量的恶化以及对生态系统的影响。
本项目环境风险主要是实验室风险物质风险分析。

2、环境敏感目标调查

建设项目主要环境风险敏感目标分布情况见下表，项目周边关系示意图详见附图4。
表7-13建设项目主要环境敏感特征表
类别

环境敏感特征

环境空气

序号

敏感目标名称

相对方位

距离/m

属性

人口数

1

云南省农业科学院
西北
433
文化教育
560~780
2

天宇澜山-A区
西北
751
居住区

3701~5321
3

山水润城
西北
1283
居住区

3201~4559
4

山水新城
西北
1191
居住区

2895~4231
5

澜庭小区
西北
1131
居住区

3988~5612
6

上坝社区
北
1122
居住区

350
7
华润·中央公园
东北
661
居住区

2130~4201
8
回龙村
东北
1369
居住区

460
9
颐惠园
东南
624
居住区

3645~5324
10
源清社区
东南
990
居住区

543
11
戊爱小区
南
648
居住区

235
12
云南省司法学校
南
829
文化教育
1304
13
小窑村
西南
1301
居住区

184
14
瓦窑村
西南
799
居住区

205
15
龙头村
西南
1324
居住区

465
厂址周边5000m范围内人口数小计
约23866~33774人

大气环境敏感程度E值

E2
地表水

序号

受纳水体名称

排放点水域环境功能
24h内流经范围/km
1

东干渠
Ⅲ类标准
/

地表水环境敏感程度E值
E2

地下水

序号

敏感目标名称

环境敏感特征

水质目标

包气带防污性能
与下游厂界距离/m
1

/

G3

III类水标准

D1

/

地下水环境敏感程度E值
E2

综上所述，建设项目环境敏感程度取决于大气、地表水、地下水环境敏感程度的相对较高值，则项目环境敏感程度为E2级。
3、环境风险评价等级及评价范围

（1）环境风险潜势划分
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表7-14  建设项目环境风险潜势划分
环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

IV+
IV

III

III

环境中度敏感区（E2）

IV

III

III

II

环境低度敏感区（E3）

III

III

II

I

注：IV+为极高环境风险。

（2）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2，qn--每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2，Qn--每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1，该项目风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜1010≤Q＜10；（2）0；（3）Q≥100。

根据本项目涉及的原辅材料并结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应物质的临界量，本项目涉及的危险物质存储量与临界量比值Q计算结果见表7-15。

表7-15  环境风险物质数量与其临界量比值（Q）
序号

物质名称

是否为附录 B 风险物质

最大贮存量（t）

临界量（t）

qn/Qn
1

硫酸

是

0.01

10

0.001

2

盐酸
是

0.01

7.5

0.0013

3
氨水

是

0.01

10

0.001

4
苯酚

是

0.002

5

0.0004

5
磷酸
是

0.0005

10

0.00005

6
乙酸

是

0.004

10

0.0004

合计

0.00415

根据上表可知，本项目风险物质最大存储量与临界量比值的和为 0.00415，即Q＜1。

（3）评价工作等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目三级的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价风险等级。
表7-16  环境风险评价等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险害后果、环境防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。

根据前面计算的环境风险潜势，对照表7-15，判定本项目风险等级为简单分析。

4、事故风险分析

由于本项目风险物质种类较多，性质各异，具有易燃、易挥发、腐蚀性等特点。在储存和使用过程中存在的主要风险因素包括：

（1）在风险物质的使用过程中，由于使用、处理不当或者泄露会对人体健康造成严重危害，污染环境，严重时发生爆炸事故。

（2）使用风险物质时由于管理疏漏导致的贮存不当、操作失误引起的泄漏而引起的火灾等事故。

因此，针对可能的风险事故，必须采取有力的风险防范和应急措施。

5、风险防范措施

（1）风险物质的贮存

危险化学品的贮存执行《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995），要求如下：

1）建立专门的危险化学品贮存场所，化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应充分满足消防用电的需要；贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设施。

2）贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。

3）贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，注意设备的防护措施，通排风系统设置导除静电的接地装置，通风管采用不易燃材料，通风管道不宜穿透防火墙等隔火设施。

4）贮存化学危险品建筑采暖的温度不易过高，热水采暖不应超过80℃，不得使用蒸汽采暖和机械采暖，采暖管道和设备的保湿材料须为非燃材料。

5）易燃易爆试剂要求储存于阴凉、通风、干燥处，防止日晒，应隔绝火、热、电源，还应做好防水工作，与酸类、氧化性试剂必须隔离存放。

6）易燃液体试剂应存放在阴凉、通风处、避免日晒、应隔绝火、热、电源，并且与易燃易爆试剂、氧化性试剂、酸类等隔离。

7）氨水等氧化性试剂应存放在阴凉、干燥、通风处、防止日晒、受潮，要远离酸类、可燃物、硫磺、消化棉、金属粉等还原物质。

8）硫酸、盐酸、磷酸、乙酸等腐蚀性试剂应存放在清洁、阴凉、干燥、通风处，防止日晒、与氧化剂、易燃易爆性试剂隔离，酸性腐蚀性试剂与碱性腐蚀性试剂，有机腐蚀性试剂与无机腐蚀性也应隔离，选用抗腐蚀材料（如陶瓷）制成的试剂架。

9）低温存放试剂存放温度控制在10℃以下，防止发生聚合、变质等事故。

（2）风险物质的使用

1）化学试剂使用科室和使用人应了解所使用化学品的性质，对进入实验室的化验人员要经过安全教育和培训，掌握相应的实验技能和安全知识后方可参与相关实验操作。

2）应制定化学品的应急防范措施，尤其是使用易燃易爆品、剧毒气体，从事危险性较大的实验，应严格遵守有关规章，实验操作人员必须严格做好个人防护，操作时应戴好防护眼镜、工作服等防护用具。

3）实验期间严禁人员脱岗。加热、低温、压力和有毒危险性实验必须有相关的操作规程，并以国家和行业的相应规定为标准，严格执行。

4）使用硫酸、盐酸、氨水等易挥发、易燃、易爆、有毒化学品或暂时难以确定危险性又急需进行实验的化学品，应在有安全防护设备的通风橱中小心操作，防止意外事故。

5）实验室应建立危险化学品工作场所事故应急处理方案，配制应急洗眼品和沐浴等临时快速处理设置，并组织相关人员进行演练。
四、相关符合性分析

（一）产业政策符合性分析

本项目为检测检验项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本），项目属于鼓励类中的第三十一条“科技服务业”中的第6 条“分析、试验、测试机相关技术咨询与研发服务”，符合国家产业政策。

（二）与昆明城市总体规划的相符性分析

《昆明城市总体规划（2008-2020）》中，市域城镇发展战略为：在发挥昆明作为中心城市带动作用的同时，有效疏解城区过密、过多的功能，注重提高昆明发展的整体质量，在更大的地域空间上实现城市规模的壮大。积极融入滇中城市群，发挥中心城市辐射带动作用；强化中心城区的建设，打造中城市产业发展主轴；优化滇池流域内的城市发展，积极拓展流域外的产业发展空间，构建昆明都市区；大力扶持市域北部，推动区域均衡发展；保育生态、改善环境，实现人与自然的和谐发展。

昆明将形成“中心城区—二级城市—三级城镇（市）—重点镇—一般镇”五级配置的市域城镇等级结构；其中中心城区包括主城区、呈贡区、空港经济区，是昆明区域性国际化城市核心职能的空间载体，重点发展现代综合服务业和高新技术产业。

项目位于盘龙区，实验室主要是为种植业、养殖业、环保机构、科研机构和高等院校等提供土壤营养元素、基质营养元素、植物营养元素、水质分析等第三方检测，项目建设符合昆明城市总体规划。

（三）项目选址符合性分析

项目位于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，用地性质为科教用地。周边配套设施已基本完善，供水、供电有保障，项目区周边市政道路已建成使用，交通便利，地理位置优越，有利于本项目建设。

项目位于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，项目不涉及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目选址无明显的环境制约因素。

根据项目的工程分析和环境影响分析结果，本项目运营期间主要污染物为废气、固废、废水和噪声，通过采取一系列的环境保护和污染防治措施，各污染物可实现达标排放，不会改变周围环境功能，不会对评价范围内敏感目标产生明显影响。

综上所述，本项目的选址合理。

（四）项目环境相容性分析

本项目为昆明大蚯蚓检测科技有限公司实验室建设项目，选址位于云南省昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，实验室主要的业务是为种植业、养殖业、环保机构、科研机构和高等院校等提供土壤营养元素、基质营养元素、植物营养元素、水质分析等第三方检测。本项目位于云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，定位为科教用房。运营过程中产生的污染源主要以实验室废气及废水为主，在采取本评价提出的环评措施后对周边企业的影响较小。同时，项目周边无产污大的企业，对本项目的影响也较小。
1、云南省农业科学院花卉研究所入驻企业
根据现场踏勘，云南省农业科学院花卉研究所包括中部一栋四层建筑、花卉大棚和东北角一栋三层高的建筑，东北角三层建筑中一楼、二楼为空置办公室，目前仅本项目入驻。中部四层建筑为云南省农业科学院花卉研究所自用建筑--国家观赏园艺工程技术研究中心，国家观赏园艺工程技术研究中心包括一栋四层的综合实验室和一栋两层的花卉大棚，综合实验室研究内容：只进行针对花卉的特征性实验，主要进行花卉质量和品质检测、组织培养、细胞培养、细胞分离、生化实验，DNA提取等，主要以仪器分析为主，化学分析为辅。项目实验不涉及病变、病理实验和放射性、同位素实验；花卉大棚从事花卉种苗培育、盆花种植机展示。
2、本项目对周边企业的影响

本项目排放污染物量小，浓度低，经预测，项目建成后，最大落地浓度出现在排气筒下风向92米处，项目区盛行西南风，对项目区西南侧35m国家观赏园艺工程技术研究中心影响小。根据表五分析，本项目产生的大气污染物以有机废气（VOCS）、酸性气体（硫酸雾、氯化氢）和氨气为主，其污染物排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准，对大气环境影响较小。
3、其他企业对本项目的影响

项目所在地云南省农业科学院花卉研究所共国家观赏园艺工程技术研究中心1家企业入驻，涉及农业科学研究和试验发展，主要污染物为少量实验废气（类似本项目）及少量异味等，无重污染企业，对本项目影响较小。云南省农业科学院花卉研究所具体入驻企业及项目周边具体情况见表 2-1、3-4。
综上所述，项目所在区域 1000m 范围内无风景名胜区、自然保护区、水源保护区及文物保护单位等敏感区域。项目所处区域为城市建成区，交通运输便利。给排水、供配电等基础设施完善，利于本项目建设。同时，项目方在严格按照环评要求采取的措施实施后废水、噪声、固废均可做到达标排放，不会对区域空气环境、地表水环境和声环境产生大的影响，不会改变区域的环境质量状况。

总体上，项目选址从环境保护角度是可行的。

（五）与《云南省滇池保护条例》符合性分析
根据《云南省滇池保护条例》，滇池保护范围分为下列一、二、三级保护区和城镇饮用水源保护区：

一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

三级保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

本项目选址于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所，项目周围的地表水体为北侧7m处的东干渠，东干渠是从松华坝水库大坝左岸最高处引水的灌溉渠道，由松华坝水库向南流，最终通过东白沙河流入滇池，属于《云南省滇池保护条例》中的三级保护区。本项目与《云南省滇池保护条例》相符性分析详见表7-17。
表7-17  与《云南省滇池保护条例》符合性分析

三级保护区内禁止下列行为
本项目

结论

第三十二条：禁止将含重金属、难以降解、有毒有害以及其他超过水污染物排放标准的废水排入滇池保护范围内城市排水管网或者入湖河道。
项目高浓度洗涤废水禁止排入市政污水管网，项目拟采用分类清洗的方法，针对高浓度器皿，单独清洗，并设置一个废水收集桶，洗涤废水集中收集至废水收集桶，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排
符合

（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

固体废物均妥善处置，不向水体倾倒

符合

项目低浓度清洗废水经酸碱中和池处理后与实验室清洁废水和办公区清洁废水直接排入化粪池处理，近期项目与周边市政污水管网尚未接通：项目产生废水经花卉研究所配套建设化粪池处理后委托环卫部门定期清掏。项目废水不外排。远期项目与周边市政污水管网接通后：项目产生废水经花卉研究所配套建设化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后，外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。
不在河道中清洗物品

（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或将其埋入集水区土壤中；

无所列行为

符合

（三）盗伐、滥伐林木或者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

无所列行为

符合

（四）毁林开垦或者违法占用林地资源；

无所列行为

符合

（五）猎捕野生动物；

无所列行为

符合

（六）在禁止开垦区内开垦土地；

无所列行为

符合

（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

项目属于检测服务项目，产生废水不直接外排

符合

综上所述，本项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。
六、平面布置合理性分析
项目位于云南省昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，根据建设单位提供的平面布置图，项目区西北侧向东北侧依次为药品室、分析室1#、分析室2#、分析室3#、废液间、制水间、样品称量室、样品风干室、贮样间，项目区西南侧为制样室、制剂室1#、制剂室2#，项目区东南侧为办公区，办公区设有员工办公室、接待室、档案室。项目实验区与办公区分明，清污分区，各实验室根据功能独立设立，各单元功能区划明确，办公与实验室分开，避免了实验室可能对办公环境的影响。

综上所述，本项目平面布局合理可行。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	水污染物
	施工期
	施工废水
	SS
	收集沉淀后用于场地洒水降尘，不外排
	对环境影响小

	
	
	施工人员生活废水
	COD、SS
	
	

	
	运营期
	实验室高浓度洗涤废水
	酸、碱、有机物
	对高浓度洗涤废水进行收集，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
	项目接通周边市政污水管网前：委托环卫部门定期清掏处置。无外排废水；
项目接通周边市政污水管网后：达到CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准

	
	
	实验区废水和

办公区废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
	低浓度器皿清洗废水经中和处理后与实验室清洁废水及办公区清洁废水一起进入云南省农业科学院花卉研究所化粪池进行处理
	

	大气污染物
	施工期
	施工过程
	粉尘、装修废气
	适时洒水降尘，使用合格材料，加强通风换气，自然扩散等
	场界无组织颗粒排放浓度低于1.0mg/m3

	
	运营期
	有组织
	制剂室1#左侧通风橱
	硫酸雾
	集气罩+末端活性炭吸附+15m排气筒
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准有组织排放标准限值

	
	
	
	
	氯化氢
	
	

	
	
	
	
	氨气
	
	GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表2）恶臭污染物标准排放值

	
	
	
	制剂室1#右侧通风橱
	VOCS
	集气罩+末端活性炭吸附+15m排气筒
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准有组织排放标准限值

	
	
	
	分析室2#
	VOCS
	集气罩+末端活性炭吸附+15m排气筒
	达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准有组织排放标准限值

	
	
	无组织
	制剂室1#左侧通风橱
	硫酸雾
	自然通风扩散
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	
	氯化氢
	
	

	
	
	
	
	氨气
	
	GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表1）二级标准

	
	
	
	制剂室1#右侧通风橱
	VOCS
	自然通风扩散
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及GB37822——2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》

	
	
	
	分析室2#
	VOCS
	自然通风扩散
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及GB37822——2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》

	
	
	
	制剂室2#
	颗粒物
	自然通风扩散
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	固体废物
	施工期
	施工现场
	建筑垃圾
	部分回收外售，不能回收的委托有资质单位清运至合法的建筑垃圾处置场
	处置率为100%

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置
	

	
	运营期
	一般固废
	办公生活垃圾
	
	

	
	
	
	化粪池污泥
	委托环卫部门定期清掏处置
	

	
	
	
	制样室多余样品
	集中收集后委托环卫部门清运处置
	

	
	
	危险废物
	实验废液
	分类收集，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位定期清运处置
	

	
	
	
	报废的化学品、化学品废弃容器
	
	

	
	
	
	废活性炭
	
	

	噪声
	施工期
	施工机械
	LeqdB（A）
	加强施工管理，合理安排施工时间，禁止夜间施工，采用合理的施工方式
	达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	实验室设备仪器、通风系统
	LeqdB（A）
	基础安装减震垫、送排风管道设置消声器、消声弯头，墙体隔声、隔声门窗
	厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	生态保护措施及预期效果：

项目租用昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼作为实验及办公用房，不征用土地，所在区域已被建筑覆盖，整个区域有零星人工植被，植被种类为常见绿化树种，生物多样性较差，生态环境自身调控能力也较差，项目建设不构成对生态植被的破坏，因此对生态环境无明显影响。




表九、结论与建议
	一、结论

（一）项目概况
昆明大蚯蚓检测科技有限公司实验室建设项目租用昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼作为实验及办公用房，建筑面积350m2，设有办公区和实验室，实验室设有样品药品室、分析室、制水间、样品称量室、样品风干室、贮样间、制样室、制剂室等，办公区设有员工办公室、接待室、档案室。实验室主要的业务是为种植业、养殖业、环保机构、科研机构和高等院校等提供土壤营养元素、基质营养元素、植物营养元素、水质分析等第三方检测。
（二）相关符合性结论
1、产业政策符合性分析结论

本项目为检测检验项目，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本），项目属于鼓励类中的第三十一条“科技服务业”中的第6 条“分析、试验、测试机相关技术咨询与研发服务”，符合国家产业政策。

2、与昆明城市总体规划的相符性分析结论
项目位于盘龙区，实验室主要是为种植业、养殖业、环保机构、科研机构和高等院校等提供土壤营养元素、基质营养元素、植物营养元素和水质分析等第三方检测，项目建设符合昆明城市总体规划。

3、项目选址符合性分析结论
项目位于昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，项目不涉及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目选址无明显的环境制约因素。

根据项目的工程分析和环境影响分析结果，本项目运营期间主要污染物为废气、固废、废水和噪声，通过采取一系列的环境保护和污染防治措施，各污染物可实现达标排放，不会改变周围环境功能，不会对评价范围内敏感目标产生明显影响。

综上所述，本项目的选址合理。
4、平面布局合理性分析结论

项目位于云南省昆明市盘龙区北京路延长线2238号云南省农业科学院花卉研究所东北角三层建筑中的三楼，项目试验区与办公区分明，清污分区，各实验室根据功能独立设立，各单元功能区划明确，办公与实验室分开，避免了实验室可能对办公环境的影响。

综上所述，本项目平面布局合理可行。

（三）环境质量现状分析结论

1、环境空气质量现状结论
项目所在区域主要为商业、交通、居民混合区，周边无大中型工业企业，项目区环境空气质量较好，能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，环境质量现状良好。
2、地表水环境质量现状结论
根据东白沙河水库清淤工程设计单位云南理能水利电力勘测设计有限公司于2017年12月26日委托云南道达沣环境科技有限公司对东白沙河水库水质的采样分析，监测结果显示超标。因此东白沙河水库水质不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准。
3、声环境质量现状结论

根据现场监测结果，项目区声环境质量现状良好，声环境质量现状能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

生态环境质量现状结论

项目区受到较大程度的人工开发，生态环境更多由人为控制，生物物种较少，生物多样性差。

（四）环境影响分析结论

1、施工期环境影响结论

（1）环境空气影响评价结论

项目施工期工程量较小，主要是对租用区域进行简单装修，配套台柜及其相关实验设备安装、调试，工期不长，废气产生量很小，粉尘及异味主要集中在室内，通过开窗等方式加强通风、洒水降尘、使用环保型空气清新剂吸收等措施后，对周围大气环境影响较小，且项目施工期较短，随着施工期的结束，影响也随之消失。
（2）地表水环境影响评价结论

项目施工期施工人员清洁废水及施工废水经收集后用于场地洒水降尘，不外排，对周边地表水环境没有影响。

（3）声环境影响评价结论

项目施工期施工场界噪声能够达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，做到达标排放，对周围环境影响较小。

（4）固体废物影响评价结论

项目安装废料能回收的出售，不能回收利用的运至指定地点妥善处置，并按《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）等文件相关规定进行处理；施工期生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运处置，对环境影响小。
2、运营期环境影响结论
（1）环境空气影响评价结论

项目运营期废气主要为有机废气（VOCS）、酸性气体（主要为硫酸雾、氯化氢）、氨气和颗粒物
根据AERSCREEN模型计算，有组织VOCS（非甲烷总烃）、硫酸雾、盐酸雾、氨气占标率小于1％。因此，正常工况下，项目有组织排放的VOCS（非甲烷总烃）、硫酸雾、氯化氢等污染物能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二新污染源大气污染物排放限值；项目有组织排放的氨气能够达到GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表2）恶臭污染物标准排放值，能够做到达标排放；项目产生的无组织有机废气、酸性废气、氨气和颗粒物产生量较小，在实验室内无组织排放，经大气扩散后对周围环境影响较小。因此，项目的运营不会导致区域环境空气质量明显下降，对区域环境空气质量影响较小。

综上，项目废气污染物排放对周围大气环境影响较小。

（2）水环境影响评价结论

本项目废水主要为实验室清洗废水、办公区清洁废水。结合项目情况，拟定排水方案：①近期项目与周边市政污水管网尚未接通：高浓度器皿清洗废水集中收集后委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，其余低浓度器皿清洗废水经中和处理后与实验室清洁废水及办公区清洁废水一起进入云南省农业科学院花卉研究所化粪池进行处理，委托环卫部门定期清掏处置。无外排废水。

②远期项目与周边市政污水管网接通后：高浓度器皿清洗废水集中收集后委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，其余低浓度器皿清洗废水经中和处理后与实验室清洁废水及办公区清洁废水一起进入云南省农业科学院花卉研究所化粪池进行处理，处理达到CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。

项目废水不直接排入地表水体，对地表水环境影响较小。

声环境影响评价结论
项目在采取选择低噪声设备，采取相应的减振、消声措施，经墙体隔声后，再通过距离衰减，噪声辐射至场界外可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求，可以做到达标排放，对外界声环境影响较小。项目各厂界与声环境敏感点之间均有构筑物阻挡，厂界噪声经构筑物阻挡和距离衰减后，不会改变周边声环境敏感点声环境质量现状，对其影响较小。

固体废物环境影响评价结论

本项目运营期固体废物主要分为一般固体废物和危险固体废物。其中一般固废主要为办公生活垃圾、化粪池污泥、制样室多余样品；危险废物主要为实验废液、实验过程中使用化学试剂产生的报废的化学品、化学品废弃容器等、废弃的活性炭等。项目办公生活垃圾、化粪池污泥和制样室多余样品集中收集后委托环卫人员定期清运处理；项目危险废物如实验废液、实验过程中使用化学试剂产生的报废的化学品、化学品废弃容器、废弃活性炭等分类收集后先暂存于危险废物暂存间，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置。

项目产生的各类固体废弃物均可得到妥善的处置，处置率达到100%，对周围环境影响较小。

二、对策措施

（一）施工期

1、废气

（1）装修材料必须采用符合国家相关绿色环保标准的产品；

（2）合理安排喷涂作业量，在一定程度上可缓解涂料异味；

（3）在设备安装期间，应加强室内的通风换气，涂料完成后应每天进行通风换气。

2、废水

项目施工期施工人员清洁废水及施工废水经收集后用于场地洒水降尘，不外排。

3、噪声

（1）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类设备，并选用噪音低、振动小的设备；

（2）施工方应对物件装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷；

（3）施工单位应合理安排好施工时间，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工；

（4）材料采用定尺定料，减少现场切割；

（5）施工过程中，合理布局施工设备，施工过程中尽量分散布置施工设备，避免设备噪声叠加影响保护目标；

（6）施工方应在施工期间关闭门窗施工；

（7）加强对施工场地的噪声管理，施工单位文明施工；
（8）在施工期间张贴公告，并向周围公众做好沟通协调工作。

4、固体废物

（1）项目安装废料能回收的出售，不能回收利用的运至指定地点妥善处置，并按《昆明市城市垃圾管理办法》（昆明市人民政府令第58号）和《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》（昆政办﹝2011﹞88号）等文件相关规定进行处理；

（2）施工期生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运处置。
（二）运营期

1、废气

（1）项目在制剂室1#、分析室2#均设置通风设备，实验室废气经收集系统收集后由三套活性炭吸附装置处理后排放，排气筒高度为15m。

（2）建设单位应定期检修，通风系统末端活性炭定期进行更换，若发生故障，立即终止实验。

2、废水

（1）项目实行雨污分流的排水体制。

（2）近期项目与周边市政污水管网尚未接通：高浓度器皿洗涤废水收集至废液收集桶，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排；低浓度器皿清洗废水经酸碱中和池处理后与实验室清洁废水和办公区清洁废水一起直接排入化粪池处理，定期委托环卫部门清掏处置。不外排。
（3）远期项目与周边市政污水管网接通后：高浓度器皿洗涤废水收集至废液收集桶，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置，不外排；低浓度器皿清洗废水经酸碱中和池处理后与实验室清洁废水和办公区清洁废水一起直接排入化粪池处理，经处理达CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A等级标准后，外排周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂。

（4）加强对化粪池、酸碱中和池的管理，对其定期清掏，保障有效容积，确保设施的正常运行。

（5）实验室废液暂存危废间后，委托大地丰源环保有限公司定期清运处置。

3、噪声

（1）针对验室检测仪器设备噪声，采取选用低噪声设备，安装时设置基础减震。

（2）针对实验室通风系统的风机，项目风机安装于实验室楼顶，设置有减震基座。

（3）墙体隔声、距离衰减。

（4）加强维护、定期检修，保持设备运行正常，避免因设备的非正常运转造成设备噪声增大。
4、固体废物

（1）办公生活垃圾、化粪池污泥和制样室多余样品一般固体废物分类收集，集中收集后委托环卫部门定期清运处置；

实验过程中使用化学试剂产生的报废的化学品、化学品废弃容器、实验室废液和废活性炭分类暂存于危废暂存间，定期交由云南大地丰源环保有限公司处置。

（3）项目危险废物暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计建造，达到防渗、防雨淋、防风、防晒的要求。

（4）不相容的危险废物必须分开放。

（5）依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

（6）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

（7）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A 所示的标签。

（8）定期更换的废活性炭作为危险废物处置。

5、环境风险防范措施

（1）风险物质的贮存
危险化学品的贮存执行《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995），要求如下：

1）建立专门的危险化学品贮存场所，化学危险品贮存建筑物、场所消防用电设备应充分满足消防用电的需要；贮存易燃、易爆化学危险品的建筑，必须安装避雷设施。

2）贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。

3）贮存化学危险品的建筑必须安装通风设备，注意设备的防护措施，通排风系统设置导除静电的接地装置，通风管采用不易燃材料，通风管道不宜穿透防火墙等隔火设施。

4）贮存化学危险品建筑采暖的温度不易过高，热水采暖不应超过80℃，不得使用蒸汽采暖和机械采暖，采暖管道和设备的保湿材料须为非燃材料。

5）易燃易爆试剂要求储存于阴凉、通风、干燥处，防止日晒，应隔绝火、热、电源，还应做好防水工作，与酸类、氧化性试剂必须隔离存放。

6）易燃液体试剂应存放在阴凉、通风处、避免日晒、应隔绝火、热、电源，并且与易燃易爆试剂、氧化性试剂、酸类等隔离。

7）氧化性试剂应存放在阴凉、干燥、通风处、防止日晒、受潮，要远离酸类、可燃物、硫磺、消化棉、金属粉等还原物质。

8）腐蚀性试剂应存放在清洁、阴凉、干燥、通风处，防止日晒、与氧化剂、易燃易爆性试剂隔离，酸性腐蚀性试剂与碱性腐蚀性试剂，有机腐蚀性试剂与无机腐蚀性也应隔离，选用抗腐蚀材料（如陶瓷）制成的试剂架。

9）低温存放试剂存放温度控制在10℃以下，防止发生聚合、变质等事故。

（2）风险物质的使用

1）化学试剂使用科室和使用人应了解所使用化学品的性质，对进入实验室的化验人员要经过安全教育和培训，掌握相应的实验技能和安全知识后方可参与相关实验操作。

2）应制定化学品的应急防范措施，尤其是使用易燃易爆品、剧毒气体，从事危险性较大的实验，应严格遵守有关规章，实验操作人员必须严格做好个人防护，操作时应戴好防护眼镜、工作服等防护用具。

3）实验期间严禁人员脱岗。加热、低温、压力和有毒危险性实验必须有相关的操作规程，并以国家和行业的相应规定为标准，严格执行。

4）使用易挥发、易燃、易爆、有毒化学品或暂时难以确定危险性又急需进行实验的化学品，应在有安全防护设备的通风橱中小心操作，防止意外事故。

5）实验室应建立危险化学品工作场所事故应急处理方案，配制应急洗眼品和沐浴等临时快速处理设置，并组织相关人员进行演练。

三、环境管理与监测计划

（一）环境管理内容
1、环境管理职责

工程投入运营后，环境管理机构由管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和知道。

2、环境管理机构的职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。 

（3）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（二）环境监测计划

通过定期的环境监测，可及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施落实。建设单位应委托有资质环境监测单位开展环境监测，环境监测计划见下表。
表9-1  项目环境监测计划一览表

监测阶段

监测对象

监测点位

监测项目

监测频率

达标要求

运营期

废水

化粪池出水口
废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷

项目正常运营后监测1期，每期2天，每天4次
GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的A等级标准

废气

1#排气筒、3#排气筒

VOCS
（非甲烷总烃）

项目正常运营后监测1期，每期2天，每天3次

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表二新污染源大气污染物排放限值

2#排气筒

硫酸、氯化氢
项目正常运营后监测1期，每期2天，每天3次
2#排气筒
氨气
项目正常运营后监测1期，每期2天，每天3次
GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表2）恶臭污染物标准排放值
项目区上风向10米范围内1个点，项目区下风向10米范围内浓度最高点1-4个点
NMHC、硫酸、氯化氢、颗粒物
项目正常运营后监测1期，每期2天，每天3次

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值

及GB37822——2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》
氨气
GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表1）二级标准
噪声

厂界四周

昼间、夜间噪声

项目正常运营后监测1期，每期2天，每天昼间、夜间各1次

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。
（三）竣工环境保护验收

项目竣工后，建设单位应严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号的相关要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

项目竣工环境保护验收见下表。
表9-2  项目竣工环境保护验收一览表
项目

处理对象

污染物

处理措施

处理效果

验收要求

废气

有组织
制剂室1#左侧通风橱
硫酸
一套通风橱+末端活性炭吸附+15m排气筒
/

落实措施内容，达到GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》标准限值
氯化氢
/

氨气
/
GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表2）恶臭污染物标准排放值
制剂室1#右侧通风橱
VOCS
一套通风橱+末端活性炭吸附+15m排气筒
/

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及GB37822——2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》
分析室2#
VOCS
一套通风橱+末端活性炭吸附+15m排气筒
GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表1）二级标准
无组织
制剂室1#左侧通风橱

硫酸

自然风扩散
/
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
氯化氢
/

氨气
/

GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》（表2）恶臭污染物标准排放值
制剂室1#右侧通风橱

VOCS
/
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值及GB37822——2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》
分析室2#

VOCS
/
制剂室2#
颗粒物
/
满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
废水

雨水、污水

/

/

/

雨污分流

高浓度洗涤废水

酸、碱、有机物
1个废水收集设施，容积不小于0.5m3
对高浓度洗涤废水进行收集，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
落实措施内容，高浓度废水禁止外排

一般实验室洗涤废水

pH

一个酸碱中和池，容积不小于1m3
/

落实措施情况

综合废水

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
地埋式化粪池，容积6m3
（依托云南省农业科学院花卉研究所现有化粪池）

近期项目与周边市政污水管网尚未接通：综合废水经化粪池预处理后委托云南大地丰源环保有限公司定期清运处置
废水不外排

远期项目与周边市政污水管网接通后：综合废水经化粪池预处理后，外排至周边市政污水管网，最终进入昆明市第五水质净化厂
化粪池出水达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中的A等级标准

噪声

设备噪声

噪声

基础安装减震垫、送排风管道设置消声器、消声弯头，墙体隔声、隔声门窗
降低源强，阻挡噪声传播

厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准。
固废

危险废物

实验废液
在样品分析室1#旁设置一个5m2的危险废物暂存间
集中收集后先暂存至暂存间，再委托云南大地丰源环保有限公司清运处置
处置率100%
报废的化学品、化学品废弃容器
废活性炭
一般固体废物
办公生活垃圾

设置垃圾收集桶若干个

集中收集后委托环卫部门清运处置
处置率100%
化粪池污泥

委托环卫部门清运处置
/

落实措施内容

制样室多余样品
集中收集

集中收集后委托环卫部门清运处置
处置率100%

三、评价总结论

项目建设符合国家产业政策，选址布局合理，污染物做到了达标排放，对环境影响小。项目的实施不会降低当地的环境功能，在建设中严格落实环评等提出的各项环保措施，严格实施“三同时”制度，投产后加强环境管理，从环境保护角度评价，项目的实施是可行的。



	下级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                     公  章

经办人：                                       年   月    日

审批意见：

                                                 公 章

  经办人：                                       年   月   日
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